# 12da-vägen

12da-filer kan innehålla en eller flera linjegeometrier eller superlinjegeometrier. Programmet Trimble Access Roads kan arbeta med båda typerna av linjegeometri. 12da-filer skapas i programmet 12d Model.

12da-filer innehåller inte information som gör det möjligt att gruppera väglinjer till en vägyta, så en vägyta visas inte på kartan som andra vägformat.

Programmet Roads behandlar alla vägavstånd, inklusive stations- och offsetvärden som planavstånd. Om ett markkoordinatsystem definierats i jobbet blir även plankoordinaterna markkoordinater.