# Instrumentjustering

Tryck på och välj Instrument/Justera för att utföra en justering av instrumentet. De åtgärder som är tillgängliga på skärmen Justera beror på det anslutna instrumentet.

Skärmen Justering är inte tillgänglig vid en pågående mätning.Avsluta den aktuella mätningen för att utföra en kalibrering av instrumentet.

Trimble rekommenderar att justeringstester av instrumentet sker i följande situationer:

- När instrumentet kan ha hanterats ovarsamt vid transport.
- När omgivningstemperaturen skiljer sig mer än 10°C (18°F) från tidigare kollimationstester.
- Direkt före vinkelmätningar med hög precision i ett cirkelläge.

Hjälpen tillhandahåller anvisningar för att utföra tester med hjälp av programmet Trimble Access som körs på kontrollenheten. Beroende på instrument, kan det också vara möjligt att utföra dessa tester i menyn för cirkelläge 2. För ytterligare information, hänvisas du till instrumentdokumentationen.