# Starta en utsättning av en GENIO-väg

När du sätter ut en GENIO-väg kan du arbeta från kartan eller från menyn.

Ändra inte koordinatsystemet eller inpassningen efter att du har satt ut punkter eller beräknat offset eller skärningspunkter. Om du gör det, kommer de tidigare utsatta eller beräknade punkterna att vara oförenliga med det nya koordinatsystemet och eventuella punkter som beräknats eller satts ut efter ändringen.

Från kartan

1. Tryck på vägen på kartan.

   Om den väg du vill sätta ut inte visas på kartan, trycker du på i kartans verktygsfält för att öppna Lagerhantering och välja fliken Kartfiler.Välj filen och gör sedan lämpliga lager synliga och valbara. Filen måste finnas i den aktuella projektmappen.

   Istället för att välja en definierad väg så kan du definiera den när du behöver den (”dynamiskt”). Se Definiera en GENIO-väg.

2. Tryck på Sätt ut.

   Om du ännu inte har startat mätningen, kommer programmet att gå igenom stegen för att starta mätningen.

3. Ange ett värde i fältet Antennhöjd eller Målhöjd och se till att fältet Mätt till är korrekt inställt.
4. Aktivera omkopplaren Schaktning/Fyllning till yta.
   1. Välj ytfilen från den aktuella projektmappen, i fältet Yta.

   2. Ange en offset till ytan, i fältet Offset till yta, vid behov. Tryck på för att välja om offset ska tillämpas vertikalt eller vinkelrätt mot ytan.

   3. Tryck på Alternativ, för att visa avståndet till ytan på navigeringsskärmen för utsättning. Tryck på Redigera i grupprutan Deltan och välj V. avst. yta eller Vink.rätt avst. till ytdelta.Tryck på Godkänn.

5. Tryck på Alternativ för att konfigurera preferenser för Lutning, Information om relationsmätt punkt, Visning och Tillgängliga stationer.

6. Tryck på Nästa.

   Vägens planvy visas.

7. Välj det objekt som ska sättas ut. För nästa steg, se ämnet för lämplig utsättningsmetod.

   När en position har mätts och lagrats kommer programmet att återvända till antingen navigeringsskärmen, där du kan fortsätta att välja nästa punkt på vägen/väglinjen, eller till skärmen för planvy där du kan välja en annan utsättningsmetod.

Från menyn

1. Tryck på och välj Utsättning.
2. Tryck på Utsättning av vägar.
3. Om du ännu inte har startat mätningen, kommer programmet att gå igenom stegen för att starta mätningen.

4. På skärmen Välj fil väljer du GENIO-fil. Filen måste finnas i den aktuella projektmappen.

   För att konfigurera programmet så att det visar skärmen för val av väg istället för kartan när du mäter och lagrar en position, trycker du på Alternativ, och markerar kryssrutan Visa skärmen för val av väg vid avslutning.

5. Tryck på Nästa.

6. Välj den väg som du vill sätta ut. Tryck på Nästa.
7. Ange ett värde i fältet Antennhöjd eller Målhöjd och se till att fältet Mätt till är korrekt inställt.
8. Aktivera omkopplaren Schaktning/Fyllning till yta.
   1. Välj ytfilen från den aktuella projektmappen, i fältet Yta.

   2. Ange en offset till ytan, i fältet Offset till yta, vid behov. Tryck på för att välja om offset ska tillämpas vertikalt eller vinkelrätt mot ytan.

   3. Tryck på Alternativ, för att visa avståndet till ytan på navigeringsskärmen för utsättning. Tryck på Redigera i grupprutan Deltan och välj V. avst. yta eller Vink.rätt avst. till ytdelta.Tryck på Godkänn.

9. Tryck på Alternativ för att konfigurera preferenser för Lutning, Information om relationsmätt punkt, Visning och Tillgängliga stationer.

10. Tryck på Nästa.

    Vägens planvy visas.

11. Välj det objekt som ska sättas ut. För nästa steg, se ämnet för lämplig utsättningsmetod.

    När en position har mätts och lagrats kommer programmet att återvända till antingen navigeringsskärmen där du kan fortsätta att mäta punkter på vägen/väglinjen eller till planeringsskärmen där du kan välja nästa position som ska sättas ut eller välja en annan utsättningsmetod.