# Export av data från jobbet

Options shown in the Export screen are specific to the export file format you select.

Exportera data från jobbet

1. Tryck på och välj Jobb.

2. In the Jobs screen, select the job to export data from.
3. Tryck Exportera.Skärmen Export visas.

4. In the File format field, select the type of file to create. For information about options specific to the export file format you have selected, see File format-specific options below.

5. If required, edit the file name. By default, the File name field shows the name of the current job and the file extension is the file extension for the selected file type.

   By default the file will be exported to the folder where the current job is stored. To export the file to a different folder, see To export files to a folder that is not the current job folder below.

   Om du tidigare har valt en exportmapp men sedan vill att programmet ska återgå till standardplatsen för export trycker du på och väljer mappen där det aktuella jobbet lagras.

6. För att automatiskt visa filen efter att den skapats, välj kontrollrutan för Visa skapad fil.
7. Om du har valt det kommaseparerade (*. CSV, *. TXT) filformatet visas skärmen Välj punkter.Välj metod för att välja punkterna och välj dem sedan. Se Välja punkter.
8. Tryck på Godkänn.

File format-specific options

Options shown in the Export screen are specific to the export file format you select.

Comma Delimited (*.CSV, *.TXT)

1. Välj ett fält för respektive värde. Välj Oanvänd, om du vill utesluta ett värde i den exporterade filen.

2. I listan Fältavgränsare väljer du det tecken (komma, semikolon, kolon, blanksteg eller tabb) som separerar data i filen till distinkta fält.

3. When you tap Accept, you will be able to select the points to export. See Selecting points.

   To reorder points you have selected from a list or from the map, tap the Name column in the Points to export list.

DXF

1. Select the DXF file format, the item types to export, and the number of Decimal places for elevation attribute values.

2. Välj den typ av symboler som ska representera data i DXF-filen, i fältet Symboler.

   - Välj Punktsymboler för att:

     Visa alla punkter med en enhetlig punktsymbol.

     Visa linje- och polygonfunktioner med det enkla heldragna eller streckade fältlinjeformatet från funktionsbiblioteket.

   - Välj Metodsymboler för att:

     - Visa punkter med den metod som används för att skapa punkten. Olika symboler används exempelvis för detaljpunkter, stompunkter, inmatade punkter och utsättningskontrollerade punkter.

     - Visa linje- och polygonfunktioner med det enkla heldragna eller streckade fältlinjeformatet från funktionsbiblioteket.

   - Välj Symboler i funktionsbiblioteket för att:

     - Visa punkter med hjälp av den symbol som definierats för punkter med samma funktionskod i funktionsbibliotekets (FXL) fil. Punkter som inte har någon associerad funktionssymbol visas som en liten cirkel.

     - Visa linje- och polygonfunktioner med det anpassade Linjeformatet från funktionsbiblioteket.

Separata lager ska skapas för respektive textattribut, till exempel punktnamn, koder och höjder. Vid export av DXF med fältet Symboler inställt på Symboler för funktionsbibliotek skapas ett separat lager för respektive textattribut per funktionskod.

Punktnamn, koder, höjder och extra attribut som är associerade med infogade block aktiveras som standard för visning i DXF-filer.

ESRI Shape-filer

Set the Coordinates to Grid (northing/easting/elevation) or Lat/Long coordinates (local latitude/longitude/height).

Grid local coordinates

Select whether to output the original entered grid (local) coordinates or the computed display grid (local) coordinates.

De beräknade plankoordinaterna (lokala) erhålls genom att ta de inskrivna eller beräknade plankoordinaterna och därefter applicera vytransformationen.Du måste ställa in den vytransformationen som önskas innan du exporterar filen.För att göra detta i Granska jobb, väljer en punkt, går till Alternativ, ställer in Koordinatvy på Plan (lokal) och väljer sedan en Transformering för planvisning (lokal).

LandXML

Select the item types to export. Options include points, feature coded linework and database linework.

Attribut som är associerade med punkter och linjearbeten exporteras till LandXML-filen.

Attribut som registrerats som featureRef-attribut i CgPoint-element kan också granskas.

LAS-punktmoln

When you select the LAS point cloud export option, only the SX10 or SX12 scan point clouds and regions that are currently displayed in the map are exported. .

To include or exclude some regions or point clouds, select or deselect scans or regions in the Skanningar tab of the Lagerhantering. The LAS point cloud export option is available only when the Trimble Access software LAS Export option is licensed to the controller. To purchase a license for the LAS Export option, contact your Trimble Distributor.

Utsättningsrapport

Specify the acceptable stakeout tolerances in the Stakeout horizontal tolerance and the Stakeout vertical tolerance fields.

Any stakeout delta greater than the defined tolerances appears in color in the generated report.

Rapport vid Ytinspektion

Enter the Report description that will appear near the top of the report.

Ytinspektionrapporten är endast tillgänglig som PDF-fil.

Mätrapport

Select whether to generate a detailed report and the format for reporting GNSS deltas. Any screen captures and snapshots saved to the job are automatically included in the report.

Traverse report

Specify the traverse deltas limit. Values that exceed this limit are highlighted in the generated report.

JobXML

Select the appropriate version number.

Utility Survey DXF

Configure the options for creating lines and generating text.

To export files to a folder that is not the current job folder

By default the file will be exported to the folder where the current job is stored. To export the file to a different folder, tap to browse to and select the folder:

- Om du skapar eller väljer en mapp i den aktuella jobbmappen, kommer programmet att skapa eller välja en mapp med det namnet i den aktuella jobbmappen vid exporten, för efterföljande exporter från ett jobb. Om du exempelvis, skapar en mapp med namnet "Exporter" i den aktuella jobbmappen, kommer programmet i de efterföljande exporterna att exportera till en mapp med namnet "Exporter" i den aktuella jobbmappen vid tidpunkten för exporten.

  För att ändra detta beteende, välj antingen en mapp utanförTrimble Access projektmappstruktur, eller välj den aktuella jobbmappen för att återställa programvaran till standardplatsen.

- Om du väljer en mapp som ligger utanför projektmappsstrukturen för Trimble Access, såsom en nätverksenhet eller en USB-enhet, fortsätter programmet att exportera filer till samma utsedda mapp tills du väljer en annan mapp.

  USB-enheter måste formateras med formatet FAT32, för Trimble-kontrollenheter som kör Android.

  Om kontrollenheten kör Android, kan du få en fråga om att ge Trimble Access behörighet att läsa från och skriva till USB-disken. När du trycker på Ja visas valskärmen för mappar på Android-enheten. Tryck på på den skärmen, bläddra till USB-enheten och tryck på [VÄLJ] eller [Använd den här mappen]. USB-disken visas nu på skärmen Trimble Access Välj mapp. Tryck på skärmknappen Välj USB-disk när USB-enheten är ansluten, om meddelandet USB-disk upptäckt inte visas, eller om du har avvisat meddelandet. Observera att det kan ta upp till 30 sekunder innan USB-enheten upptäcks.