# Granska uppmätta tunnelpunkter

1. Tryck på och välj Granska.

2. Välj tunnelfilen. Tryck på Godkänn.

   Tunnelns planvy visas.

   Stationer med inga skannade punkter utanför toleranserna visas som fyllda gröna cirklar medan de med fel visas som fyllda röda cirklar.

3. Som standard väljs den första stationen.Välj andra stationer efter behov. Den valda stationen visas som en röd cirkel.
4. För att visa en översikt för varje station:
   1. Trycker du på Resultat.
   2. Expandera den station som du vill granska. För att visa antalet:
      - Skannade punkter, antalet inom och utanför toleranserna, så expanderar du posten Skannade punkter.
      - Utsatta punkter och antalet punkter inom toleranserna, så expanderar du posten för Utsatta punkter
      - Punkter i underberg/överberg och deltasektion, så expanderar du posten för Punkter utanför toleranserna.
   3. Tryck på Avsluta.
5. För att visa tvärsektionen för den aktuella stationen:
   1. Tryck på eller tryck på Tab för att växla till tvärsektionsvyn.

   2. Trycker och håller du på skärmen och väljer sedanSkannade punkter eller Utsatta punkter.

      Det valda läget Skanna eller Utsättning visas högst upp till vänster på skärmen.

   Varje skannad position visas som en grön cirkel om den är inom toleranserna och som en röd cirkel om den är utanför toleranserna.

   Uppmätta utsatta positioner är markerade med en fylld svart cirkel.

   Punktnamnet, underberg/överberg, och värdena för deltasektion visas för den aktuella stationen.

6. Tryck på andra punkter för att visa deras deltavärden.
7. För att radera den valda punkten, trycker och håller du på skärmen och väljer sedan Radera punkt. För att återställa raderade punkter, tryck och håll på skärmen och välj därefter Återställer raderade punkter.
8. För att redigera den valda punkten:
   1. Tryck och håll på skärmen och välj sedan Redigera punkt.

   2. Ange ett värde för Underberg‑ / överbergkorrigering.

      Det visade värdet för underberg/överberg uppdateras med korrigeringen.Korrigeringen appliceras vinkelrätt mot tunnelns konstruktion och används för att ändra den ursprungliga observationen och beräkna nya värden för HV, VV, och SD.En notering bifogas tvärsnittsregistreringen i jobbet och registrerar namnet på den redigerade punkten, originalvärden för underberg / överberg, den applicerade korrigeringen, de nya värdena för underberg / överberg och de ursprungliga värdena för HV, VV och SD.

      Använd den här optionen för att korrigera skannade punkter som har uppmätts vid hinder istället för tunnelytan, t.ex. ventilationskanaler.

9. För att visa information om en vald punkt:
   1. Tryck på Detaljer.

   2. Expandera punkten som ska granskas.

      För varje punkt visas Offset (sann), Offset (roterad), Plankoordinater, Underberg/Överberg och stationsdeltavärden. För att visa:

      - Horisontella och vertikala offset från skärningspunkten för de horisontala och vertikala linjeföringarna till den skannade/uppmätta positionen, expanderar du posten Offset (sann).
      - Roterade horisontella och vertikala offset från skärningspunkten för de roterade horisontala och vertikala linjeföringarna till den skannade/uppmätta positionen, expanderar du posten Offset (roterad).
      - Värdena för nord, öst och höjd för de uppmätta positionerna, expanderar du posten Plan.
   3. Tryck på Avsluta.
10. För att stänga skärmen Granska, trycker du på Esc.