# Extrahera modeller från en 12da-fil

Du kan använda programmet Trimble Access Roads för att skapa en GENIO .mos-fil som innehåller modeller som extraherats från en .12da-fil. Detta är särskilt användbart om du inte kan exportera GENIO-filer från programmet 12d Model.

Om .12da-filen har exporterats från programmet 12d Model som en komprimerad fil, har den filändelsen .12daz. För att extrahera .12da-filen kan du använda den i Trimble Access, i File Explorer ändra ändelsen på .12daz-filen till .zip och sedan använda WinZip för att extrahera filen.

Konverteringen från .12da-filer till GENIO-filer är inte tillgänglig vid användning av Trimble Access på en Trimble-kontrollenhet som kör Android.Använd i så fall konverteringsverktyget för 12da-fil till GENIO-väg i Trimble Access, som kan laddas ner från sidan Program och verktyg i Hjälpportal för Trimble Access.

1. Tryck på och välj Definiera.
2. Välj GENIO-väg.

3. I skärmen Välj GENIO-fil trycker du på 12da.

   Eller, så trycker du på i kartans verktygsfält för att öppna Lagerhantering, väljer fliken Kartfiler och trycker sedan på 12da.Det här alternativet är bara tillgängligt när Roads är det valda aktuella programmet.

4. Tryck på för att bläddra till platsen för 12da-filen och välja den. Tryck på Godkänn.

5. I konverteringsverktygets fönster, väljer du modeller (lager) som innehåller väglinjer som du vill inkludera i den nya GENIO-filen.

   Du måste välja minst en modell som innehåller en linjegeometri.Modeller som innehåller linjegeometrier är röda.

   - Programmet Roads kräver att respektive väg definieras från en GENIO-fil för att inkludera en linjegeometri (6D-väglinje). Om den modell som valts inte inkluderar en 6D-väglinje men inkluderar en 12D-väglinje kommer konverteringsverktyget att generera en 6D-väglinje med samma geometri som 12D-väglinjen och med beräknade positioner var femte meter eller fot. Men för bågar med små radier baseras den beräknade positionen på en båge till korda separering på minst 10 mm för att säkerställa att vägen visas korrekt.
   - Konverteringsverktyget konverterar 3D-väglinjer med namn som börjar på INT eller IA till väglinjer med 5D-gränssnitt i GENIO-filen.
   - Om det finns dubbletter bland 6D-väglinjernas namn, kommer dubbletterna att få ett ökande suffix, t.ex.-1, -2, -3...
6. Tryck på OK. .

7. Ange namnet på den nya filen och tryck på OK.

   Den nya GENIO-filen listas på skärmen Välj GENIO-fil.

8. Definiera GENIO-vägen från den nya GENIO-filen.Se Definiera en GENIO-väg.