# Mätning med genomsnittsberäknade observationer

I en mätning med totalstation kan du öka mätprecisionen genom att genomsnittsberäkna ett fördefinierat antal observationer.

Genomsnittsberäknade observationer är inte tillgängliga när du är ansluten till en Trimble SX10 eller SX12 skannande totalstation.

1. Tryck på och välj Mätning/Mät detaljpunkt.

2. Ange Punktnamn och Kod. Se Välja funktionskoder i Mät punkter eller Mät detaljerad punkt.

   Om den valda koden har attribut, visas skärmtangenten Attrib. Tryck på Attrib och fyll i fälten för attribut. Se Ange attributvärden vid mätning av en punkt. Tryck på Lagra.

3. I fältet Metod väljer du Genomsnittsberäknade observationer.
4. För att ställa in antalet observationer som utförs av instrumentet, trycker du på Alternativ.

5. Mata in ett värde i fältet Prismahöjd. Se Prismahöjd.

6. Sikta instrumentet mot målet, prisman eller, om du använder DR-läge, mot det objekt som ska mätas.

7. Tryck på Mät.

   Medan instrumentet utför mätningarna visas standardavvikelserna för horisontal- (HV) och vertikalvinklarna (VV), samt lutande längd (LL).

8. Tryck på Lagra.

- För att söka efter nästa tillgängligt punktnamn, trycker du på Hitta.Ange det punktnamn som du vill börja söka från (2000 i detta exempel) och tryck på Enter.Programmet söker efter nästa tillgängliga punktnamn efter 2000 och infogar detta i fältet Punktnamn.

- Vid mätning av en Genomsnittsberäknad observation trycker du på Enter för att godkänna mätningen innan det önskade antalet observationer har slutförts.