# Utsättningsalternativ

Tryck på och välj Inställningar/Mätprofiler/ <Mätprofilens namn>/Utsättning, för att konfigurera utsättningsalternativ i mätprofilen.

Tryck på Alternativ på skärmen Utsättning för att ändra utsättningsalternativen vid utsättning.

Information om kontrollpunkt vid utsättning

Information om kontrollpunkt vid utsättning visas i utsättningsrapporter som genereras från skärmen Export, och de visas på skärmen Bekräfta utsatta deltan som visas när du aktiverar Visa före lagring.

För att konfigurera Punktinformation för utsättningskontroll, se Information om kontrollpunkt vid utsättning.

Visa

Använd gruppen Visa för att konfigurera utseendet på navigeringsdisplayen vid utsättning.

För att konfigurera visningen för en mätning med totalstation

Ställ in omkopplaren Visa utsättningsgrafik på Ja om du vill visa navigeringsgrafiken på navigeringsskärmen.Om du ställer in omkopplaren på Ja aktiveras de andra fälten i gruppen Visa.

Om du använder en kontrollenhet med en mindre skärm, eller om du vill få plats med fler navigeringsdeltan på skärmen, ställer du omkopplaren Visa grafik för utsättning på Nej.De andra fälten i gruppen Visa är dolda när omkopplaren står på Nej.

Visningsläge avgör va vad navigeringsdisplayen visar vid navigering.Välj från:

- Riktning och avstånd – navigeringsdisplayen visar en stor pil som pekar i den riktning du ska röra dig i.När du närmar punkten, ändras pilen till in-/ut- och vänster-/högerriktningarna.

- In/ut och väster/höger – navigeringsdisplayen för utsättning visar in/ut och vänster/höger med totalstationen som referenspunkt.

Som standard ger programmet automatiskt vägledning med in/ut och vänster/höger från Målets perspektiv i en robotmätning och från Instrumentets perspektiv när den är ansluten till ett servoinstrument med hjälp av ett cirkelläge eller kabel.Redigera inställningarna för servo-/robotmätning på skärmen Instrument i mätprofilen.Se Konfigurering av instrument.

Använd Längdtolerans‑ fältet för att specificera det tillåtna avståndsfelet.Om målet finns inom detta avstånd från punkten, markerar programmet att avståndet är korrekt.

Använd Vinkeltolerans‑ ‑fältet för att specificera det tillåtna vinkelfelet.Om totalstationen vrids bort från punkten med mindre än denna vinkel, markerar programmet att vinkeln är korrekt.

Använd fältet Lutning för att visa lutningsgraden som vinkel, procent eller förhållande.Längd eller Längd: Höjd.Se Lutning.

För att konfigurera displayen för en GNSS-mätning

Ställ in omkopplaren Visa utsättningsgrafik på Ja om du vill visa navigeringsgrafiken på navigeringsskärmen.Om du ställer in omkopplaren på Ja aktiveras de andra fälten i gruppen Visa.

Om du använder en kontrollenhet med en mindre skärm, eller om du vill få plats med fler navigeringsdeltan på skärmen, ställer du omkopplaren Visa grafik för utsättning på Nej.De andra fälten i gruppen Visa är dolda när omkopplaren står på Nej.

Visningsläge avgör vad som förblir låst i mitten av skärmen vid navigeringen.Välj från:

- Målcentrerad – den valda punkten förblir fixerad i mitten av skärmen
- Mätcentrerad – din position förblir fixerad i mitten av skärmen

Visningsriktning avgör referensen som programmet orienterar sig kring vid navigeringen.Välj från:

- Färdriktning - programmet riktas så att skärmens överkant pekar i förflyttningens riktning.
- Norr/Sol - den lilla riktningspilen visar var Norr eller solen ligger. Skärmen riktas så att skärmens överkant är riktat mot norr eller solen. I skärmen kan man använda tangenten Norr/Solen för att växla riktningen mellan norr och solen.

- Referensazimut:

  - För en punkt kommer programmet att riktas mot Referensazimut för jobbet.Alternativet Utsättning måste vara inställt på Relativt mot azimut.
  - För en linje eller väg kommer programmet att riktas mot azimut eller linjen eller vägen.

  Om Visningsriktning är inställd på Referensazimut vid utsättning av en punkt, och alternativet Utsättning inte är inställt på Relativt till azimut kommer visningsriktningens beteende att vara I färdriktningen. För alternativ vid utsättning, se Utsättningsmetoder för GNSS.

Deltan

Deltan är de informationsfält som visas vid navigeringen och som anger den riktning och det avstånd som du behöver tillryggalägga till den enhet som du vill sätta ut. Tryck på Redigera för att ändra de deltan som visas. Se Deltan för navigering vid utsättning.

Yta

Markera grupprutan Yta i ytfilen, för att visa schaktningen eller fyllningen i relation till en yta vid utsättning.

Eller, om du har valt ytor från BIM-filer på kartan, så anger fältet Yta det antal ytor som du har valt. Dubbeltryck på kartan för att rensa det aktuella urvalet och välj sedan den nya ytan, för att välja en annan yta på kartan.

Ange en offset till ytan, i fältet Offset till yta, vid behov. Tryck på för att välja om offset ska tillämpas vertikalt eller vinkelrätt mot ytan.

Konventionell

Om du inte vill att totalstationens EDM ska ställas in på TRK‑läge när du anger en utsättning i en mätning med totalstation, avmarkerar du kryssrutan för Använd TRK för utsättning.

Vid användning av Trimble SX12 skannande totalstation i TRK-läge och med aktiverad laserpekare, är kryssrutan Markera punkt med laserpekare tillgänglig.

- När kryssrutan Markera punkt med laserpekare är markerad visar skärmen för utsättning, skärmknappen Markera punkt istället för skärmknappen Mätning.Tryck på Markera punkt för att ställa in instrumentet i STD-läge.Laserpekaren tänds och flyttar sig för att positionera sig på EDM-platsen.Om du trycker på Godkänn för att lagra punkten, återgår instrumentet automatiskt till TRK-läge och laserpekaren börjar blinka igen.Se Sätta ut punkter.
- När kryssrutan Markera punkt med laserpekare inte är markerad, visar skärmen Utsättning skärmknappen Mätning som vanligt och punkten mäts på vid laserpekarens position.

GNSS

För att påbörja en mätning automatiskt i en GNSS-mätning, när du trycker på knappen Mätning markerar du kryssrutan för Auto. mätning.

Kompass

Om din Trimble-kontrollenhet har en inbyggd kompass, kan du använda den när du sätter ut en position eller navigerar till en punkt.För att använda den inbyggda kompassen, markerar du kryssrutan Kompass.

Trimble rekommenderar att du inaktiverar kompassen när du är i närheten av magnetfält då dessa kan orsaka störningar.

Om du använder IMU-lutningskompensation och IMU är i nivå i en GNSS‑mätning, kommer mottagarens riktning alltid att användas för att rikta GNSS-markören, den stora navigeringspilen för utsättning och skärmen för närbild. Du måste vara vänd mot mottagarens LED-panel för att dessa ska vara i korrekt riktning.

Borttagen utsatt punkt i listan

För att automatiskt ta bort punkter från utsättningslistan efter att de har satts ut, avmarkerar du kryssrutan Ta bort utsatt punkt från listan längst ner på skärmen Alternativ.