# Utsättning av en position relativt till en väglinje på en GENIO-väg

För att sätta ut en position relativt till en väglinje på en GENIO-väg, startar du mätningen och:

1. Tryck på den linjekarta som representerar väglinjen. Namnet på den valda väglinjen visas högst upp på skärmen.

   För att välja en annan väglinje, använder du höger-/vänsterpil. Alternativt kan du trycka och hålla i planvyn och välja en väglinje från listan.Väglinjerna i listan bestäms utifrån de tvärsektioner som är tilldelade din aktuella position relativt vägen.

2. För att redigera höjden, väljer du Redigera höjd i tryck och håll-menyn.För att uppdatera en redigerad höjd, väljer du Uppdatera ursprungshöjd.
3. Lägg till följande funktioner, om så krävs:
   - För att sätta ut offset för positioner från vägen, lämna vägutrymmet tomt för konstruktion eller definiera en konstruktionsoffset.
   - För att schakta/fylla släntanslutningspositioner, definiera eller redigera en sidolutning.
   - För att bekräfta konstruktionen av vägytan, och definiera en tvärlutning.

4. Tryck på Starta.

   Skärmen Vägnavigering visas.Tryck på Alternativ för att konfigurera inställningar för navigeringsvisning, lutning, information om utsättningskontrollerad punkt, eller till visa deltan relativt till en digital terrängmodell (DTM).

5. Använd informationen på skärmen Vägnavigering för att se din position i förhållande till vägen och navigera till punkten för att sätta ut den.

   Om din aktuella position befinner sig inom 5 m från den valda väglinjen, kommer ritningsvyn att visa en streckad grön linje i en rät linje mellan din nuvarande position och väglinjen.

   Om du sätter ut en släntanslutning (5D / gränssnittsväglinje) med konstruktionsförskjutningar, navigera till släntanslutningen först och slå sedan på Applicera för att lägga till konstruktionsförskjutningar.Du uppmanas att tillämpa förskjutningarna från din aktuella position.Om du inte är vid släntanslutningspositionen, väljer du Nej för att navigera till släntanslutningspositionen och trycker sedan på Tillämpa igen.För att lagra släntanslutningen och konstruktionsförskjutningarna se Konstruktionsoffset.

6. Tryck på Mät för att mäta punkten, när den är inom toleransen.

   Vid användning av ett Trimble SX12 skannande totalstation i TRK-läge med laserpekaren aktiverad visar skärmen Utsättning skärmknappen Markera punkt istället för skärmknappen Mät. Tryck på Markera punkt för att sätta instrumentet i STD-läge. Laserpekaren slutar blinka och flyttar sig för att positionera sig på EDM-platsen. Om du trycker på Godkänn för att lagra punkten, återgår instrumentet automatiskt till TRK-läge och laserpekaren börjar blinka igen. Om du vill mäta om och uppdatera delta för utsättningarna trycker du på Mät när du har tryckt på Markera punkt och innan du trycker på Godkänn. Se EDM-inställningar, för mer information.

   Tryck på Lagra.

   Programmet återgår till navigeringsskärmen.

7. Fortsätta att mäta punkter längs vägen.
8. För att lämna den här utsättningsmetoden, trycker du på Esc.

- Om väglinjen som utvalts för utsättning är en 5D‑väglinje, omvandlar Roads denna väglinje till en släntlutning. Det beräknade lutningsvärdet definieras av lutningen mellan 5D‑väglinjen och intilliggande 3D‑väglinjen
- För 5D /gränssnittsväglinjer, fär prismat inte sammanfalla med det givna läget därför att prismat är uträknat relativt till ditt aktuella läge.