# Videoinställningar

Använd Videoinställningarna för att ändra utseendet på den information som visas på skärmen Video, och för att konfigurera programmets beteende när skärmen Video används.

Tryck på för att öppna Videoinställningarna. De tillgängliga inställningarna varierar beroende på det anslutna instrumentet.

Visa

För att ändra den information som visas i videoskärmen, kan du trycka på kryssrutorna för att dölja eller visa:

- punkter i punktmoln
- namnetiketter bredvid punkter
- kodetiketter bredvid punkter
- höjder

För att ändra den färg som används för kartans etiketter, väljer du den i listan Överläggsfärger.

Punktmoln

Alternativ för punktmoln tillämpas bara för skannad data från ett Trimble SX10 eller SX12 skannande totalstation.

För att konfigurera visningen av punktmoln:

- Välj Punktstorlek för skanning.

- Välj Färgläge för punktmolnet.

  Välj... | Till...
  --- | ---
  Skanningsfärg | Indikerar vilken skanning som punkterna tillhör
  Stationsfärg | Indikerar den station som används för att mäta punkterna
  Intensitet för gråskala | Indikerar punkternas reflekterade intensitet med hjälp av en gråskala
  Färgkodad intensitet | Indikerar punkternas reflekterade intensitet med hjälp av en färg
  Färg per höjd | Indikerar punkternas höjd med hjälp av en färg.
  Molnfärg | Visar alla punkter med samma färg

om du väljer Färglägg enligt höjd som Färgläge för punktmolnet, anger du värden för Lägsta höjd och Högsta höjd.

Kartfiler

Funktioner i kartfiler som länkats till jobbet överläggs på videobilden för att visa dem i 3D. Överlagda funktioner kan komma från flera källor:

- BIM-modeller (IFC, TrimBIM, DWG, NWD)
- punkt- och linjefiler (DXF, LandXML, 12da, shapefiler)
- vägfiler (RXL, LandXML, GENIO)
- tunnelfiler (TXL)
- gruvfiler (Surpac STR)

Använd Lagerhanteraren, för att länka filer till jobbet. Se Hantera lager i kartfiler.

Alternativ för BIM-modellen visas endast när kontrollenheten är ansluten till ett Trimble SX10 eller SX12 skannande totalstation.

Konfigurera fältet BIM-visning, om du visar BIM-modeller på skärmen Video:

- Markera Trådmodell för att visa objektets kanter.Vita linjer i BIM-modellen visas som svarta när alternativet Trådmodell är valt.

- Välj Solid om du vill visa objekt som solida objekt. Välj en Genomskinlighet som är större än 0 %, för att göra bakgrunden delvis transparent.

- Välj Båda om du vill visa både solida objekt och objektets kanter.

Alternativ för ögonblicksbild

Aktivera Lagra stillbild automatiskt för att spara bilder automatiskt.

Om inte Lagra stillbild automatiskt är markerad visas bilden innan lagring och det är möjligt attRitapå bilden.

Aktivera Snapshot vid mätning för att automatiskt spara en snapshot när en mätning görs från videoskärmen.

Alternativ för notering i ögonblicksbild

Aktivera Kommentera snapshot för att lägga till en informationspanel och hårkors till bildens uppmätta position.

Om kryssrutan Notering för ögonblicksbild inte är tillgänglig, måste du aktivera mätning på ögonblicksbild först.

Markera kryssrutan Hårkors för att addera hårkorset till den uppmätta punkten.

Markera de poster från gruppen Noteringsoptioner du vill visa i informationsrutan längst ner på bilden.

Markera objektet Beskrivningar och gå sedan till Jobbegenskaper och välj Använd beskrivningar och definiera beskrivningsetiketter på skärmen Ytterligare inställningar, för att visa beskrivningar i informationspanelen.

Välj Spara originalbild för att spara en kopia av originalbilden i mappen <projekt>\<job‑namn> Files\Original Files.

- Om du inte har något jobb öppet sparas bilderna i den aktuella projektmappen och originalbilderna sparas till mappen Original Files i den aktuella projektmappen.

- Informationsrutan visas inte när bilden tas.För att granska informationsrutan, markera bilden i Granska jobb.

- Om High Dynamic Range (HDR) är valt i gruppen Fotoegenskaper, läggs inte kommentarer till i stillbilderna.

Fotoegenskaper

Gruppen Fotoegenskaper styr inställningarna för bilder tagna med instrumentet.

- Anger filnamnet, bildstorlek och komprimering.
- Filnamn ökas automatiskt från startfilens namn. Bilden som tas är alltid samma storlek som skärmens video-display. Alla bildstorlekar är inte tillgängliga för alla grader av zoom. Filstorleken blir större om bildkvaliteten är högre.

- När High Dynamic Range (HDR) är aktiverat tar instrumentet tre bilder i stället för en, varje med olika exponering.Vid HDR-bildbehandling i Trimble Business Center, kombineras de tre bilderna för att skapa en sammansatt bild som har högre tonintervall vilket ger större detaljrikedom än någon av de individuella bilderna.

  Om High Dynamic Range (HDR) är valt, läggs kommentarer inte till i stillbilderna.

Visa på skärm

Välj eller rensa de kryssrutor som styr om objekt ska visas i kontrollerna som visas på skärmen i Video.

Hårkors

Du kan markera eller avmarkera kryssrutorna för att ändra utseendet på hårkorset på skärmen Video när du använder ett Trimble SX10 eller SX12 skannande totalstation:

- Aktivera omkopplaren Svartvit för att visa hårkorset i svartvitt.För att visa hårkorset i en annan färg, ställer du in omkopplaren för Svartvit på Nej och väljer sedan den önskade färgen.
- Välj Förlängt hårkors och/eller Förstora korsets mitt för att öka storleken på hårkorsets delar.