# SBAS

Signaler från satellitbaserade hjälpsystem (SBAS) ger differentiellt korrigerade positioner i realtid utan behov av en radiolänk. Du kan använda SBAS i mätningar i realtid när den markbaserade radiolänken är nere.

För att använda SBAS‑signaler ska man ställa in Satellitdifferentialen i skärmen Roveroptioner i din mätprofil till SBAS. I differentialmätningar i realtid kan sändningsformatet sättas till SBAS för att alltid lagra SBAS‑positioner utan behov av en radiolänk.

För differentialmätningar i realtid där rovern kan spåra QZSS‑signaler ska man välja SBAS i fältet Sändningsformat och markera kryssrutan QZSS.Detta ställer in mottagaren att spåra QZSS‑signaler. Om man befinner sig inom ett giltigt QZSS differentiellt nätverk kan mottagaren även använda QZSS SBAS differentialkorrektioner i differentialmätningen i realtid.

När SBAS-signaler tas emot, kommer radiosymbolen att ändras till en SBAS-symbol , och i en RTK-mätning, visas RTK:SBAS på statusraden.

I en SBAS-mätning finns informationen för QC1 kvalitetskontroll tillgänglig medan QC2 och QC3 inte är tillgängliga.

Tillgängligheten på SBAS-signaler beror på din position.T.ex:

- WAAS är tillgängligt i Amerika.
- EGNOS finns i Europa.
- MSAS och QZSS finns tillgängliga i Japan.