# Instrumentets WiFi-anslutningar

Om du använder ett Trimble SX10 eller SX12 skannande totalstation kan du ansluta kontrollenheten till instrumentet via WiFi.

Konfigurera en WiFi-anslutning

1. Kontrollera att WiFi är aktiverat på din kontrollenhet. Om det inte finns någon WiFi-symbol i operativsystemets statusfält måste du aktivera det.

   Så här aktiverar du WiFi på en kontrollenhet som kör Windows:

   1. Gå till Windows Start-meny och tryck på Inställningar.
   2. Tryck på [Nätverk och internet].
   3. Aktivera skjutreglaget för Wi-Fi.

   Så här aktiverar du WiFi på en kontrollenhet som kör Android:

   1. Svep neråt från skärmens överdel.
   2. Tryck och håll på WiFi-symbolen.
   3. Aktivera skjutreglaget för Wi-Fi.
2. Tryck på och välj Inställningar/Anslutningar, i Trimble Access. Välj fliken WiFi.

3. Om det nödvändiga instrumentet inte finns i listan:

   Vänta på att listan för WiFi-nätverk ska uppdateras automatiskt, om kontrollenheten kör Android.

   Tryck på Skanna, om handkontrollen kör Windows. Kontrollenheten letar efter WiFi-enheter och lägger till i listan över WiFi-nätverk.

   I överfulla WiFi-miljöer kan det vara klokt att ställa in den Wi-Fi-kanal som instrumentet använder, på skärmen Instrumentinställningar. Tryck på och välj Instrument/Instrumentinställningar och sedan på WiFi och välj önskad WiFi-kanal, för att göra detta. Om du använder en SX12 med en kontrollenhet som har en EMPOWER EM130 Wi-Fi HaLow™-modul kan du välja WiFi HaLow-kanalen eller automatisk skanning för att hitta den bästa kanalen. Se Instrumentinställningar, för mer information.

4. Välj det instrument som du vill ansluta till i listan över WiFi-nätverk och tryck sedan på Godkänn.

5. Vid anslutning till en SX12 som kör firmware S2.8.x eller senare för första gången, uppmanas du av Trimble Access att ange instrumentets lösenord. När programmet ansluter till instrumentet, lagras det lösenord du angav i kontrollenheten.

   Om instrumentet använder standardlösenordet från fabrik (exempelvis, när instrumentet används för första gången, lösenordet har återställts eller om instrumentet har kommit tillbaka från service) talar programmet om att du bör ändra lösenordet. Ange ett lösenord med minst åtta tecken, med minst ett numeriskt tecken och en symbol. När programmet ansluter till instrumentet, lagras det lösenord du angav i instrumentet och i kontrollenheten.

   Om ett lösenord för det valda instrumentet tidigare har sparats på kontrollenheten, ansluter programmet till instrumentet utan att be dig att ange lösenordet.

6. När programmet anslutits till instrumentet visas signalstyrkan för WiFi i statusfältet bredvid instrumentets symbol.

Om det sparade lösenordet på kontrollenheten inte överensstämmer med det lösenord som sparats i kontrollenheten, kan programmet inte ansluta.

- Välj instrumentet på fliken WiFi i Trimble Access och tryck sedan på Glöm för att glömma det lösenord som sparats på kontrollenheten, om du känner till det lösenord som är lagrat i instrumentet. Återanslut till instrumentet med WiFi, varpå programmet ber dig att ange rätt lösenord.

- Tryck snabbt på instrumentets Strömbrytare fem gånger för att återställa det lösenord som är lagrat i instrumentet till fabriksinställningarna, om du inte känner till lösenordet som är sparat i instrumentet. Starta om instrumentet och återanslut till instrumentet via WiFi, där programmet ber dig att ändra lösenordet. När programmet ansluter till instrumentet, lagras det lösenord du angav i instrumentet och i kontrollenheten.

Se Instrumentets lösenord, för mer information om hur man hanterar instrumentets lösenord.

Avsluta WiFi-anslutningen

För att koppla från instrumentet eller för att växla anslutningstyp mellan radio med lång räckvidd och Wi‑Fi, trycker du på instrumentsymbolen i statusfältet, och sedan på Anslutningar och därefter på lämplig knapp.

Glömma ett instrument eller lösenord

Använd skärmknapparna Glöm för att glömma ett lösenord för ett instrument eller ett instrument.

- Om du vill glömma ett lösenord för ett instrument som har sparats i kontrollenheten, väljer du en SX12 i listan som ligger inom räckvidd och trycker sedan på Glöm lösenord.

  Nästa gång du försöker ansluta till SX12 kommer programmet att be dig att ange lösenordet.

- Markera ett instrument som för närvarande inte är inom räckvidd och tryck på Glöm, för att ta bort ett instrument som inte behövs.

  För att återansluta till instrumentet igen, måste du trycka på skärmknappen Skanna för att hitta instrumentet och lägga tillbaka det i listan igen.