# Utsättning av positioner relativt till vägen

Den här utsättningsmetoden kan användas vid utsättning från en vägdesignfil. Vid utsättning av Väglinjer och ytor är motsvarande utsättningsmetod Till den primära väglinjen.

1. Välj Till vägen i fältet Utsättning på skärmen för val av utsättning, eller dubbeltryck på en tom del av kartan. Detta rensar alla markerade objekt på kartan, vilket gör dig redo att sätta ut positioner i förhållande till vägen.

2. Lämna vägutrymmet tomt för konstruktion eller definiera en konstruktionsoffset, för att sätta ut offset från vägen.

3. Välj Alternativ och ange fältet Designa schaktning/fyllning som Vinkelrät i grupprutan Väg, om du vill visa den vinkelräta schaktningen/fyllningen mot vägen.

4. Tryck på Starta.

   Skärmen Vägnavigering visas.Tryck på Alternativ för att konfigurera inställningar för navigeringsvisning, lutning, information om utsättningskontrollerad punkt, eller till visa deltan relativt till en digital terrängmodell (DTM).

5. Använd informationen på skärmen Vägnavigering för att se din position i förhållande till vägen och navigera till punkten för att sätta ut den.

   Om din aktuella position är:

   - Inom 30 m från den horisontell linjeföringen så kommer ritningsvyn att visa en streckad grön linje i en rät vinkel mellan din aktuella position och linjegeometrin.
   - Om din nuvarande position är mer än 30 meter från den horisontella linjeföringen kommer programmet att navigera dig till en position på den horisontella linjeföringen. Detta beräknas genom att projicera din nuvarande position vinkelrätt mot den horisontella linjeföringen.

6. Tryck på Mät för att mäta punkten, när den är inom toleransen.

   Vid användning av ett Trimble SX12 skannande totalstation i TRK-läge med laserpekaren aktiverad visar skärmen Utsättning skärmknappen Markera punkt istället för skärmknappen Mät. Tryck på Markera punkt för att sätta instrumentet i STD-läge. Laserpekaren slutar blinka och flyttar sig för att positionera sig på EDM-platsen. Om du trycker på Godkänn för att lagra punkten, återgår instrumentet automatiskt till TRK-läge och laserpekaren börjar blinka igen. Om du vill mäta om och uppdatera delta för utsättningarna trycker du på Mät när du har tryckt på Markera punkt och innan du trycker på Godkänn. Se EDM-inställningar, för mer information.

7. Tryck på Lagra.

   Programmet återgår till navigeringsskärmen.

#### Nästa steg

- Tryck på skärmknappen Sta+ eller Sta- för att välja nästa eller föregående station, för att fortsätta mäta punkter längs vägen.

  Om du har aktiverat fältet Automatisk ökning på skärmen Välj station väljs nästa eller föregående station automatiskt. Se Tillgängliga stationer för utsättning.

- Ändra utsättningsmetoder och utsättning:
  - Till vägen, dubbeltryck på en tom del av kartan.
  - Till en väglinje, tryck på väglinjen på kartan.
  - En Station på en väglinje, tryck på stationen på en väglinje på kartan.
- För att lämna den här utsättningsmetoden, trycker du på Esc.