# Sätta ut en station i tunnelns linjegeometri

1. Tryck på linjegeometrin på kartan och välj sedan Till station i fältet Metod .

2. Om Konstruktionsoffsets krävs, anger du de värden som krävs i fältet Horisontell offset och/eller Vertikal offset. Se Offsets för tunnelbyggen.
3. För att välja den station som ska sättas ut:
   - Ange stationsvärdet, i fältet Station.
   - Tryck på bredvid fältet Station , välj Lista och välj sedan ett av designstationsvärdena från TXL-filen.

   - Tryck i fältet Station och vrid sedan instrumentet till önskad station och tryck på Mät för att beräkna stationsvärdet, om du kan se stationen som du vill mäta från din position i tunneln.

     Om du använder ett Trimble-instrument som har VISION-teknik, kan du trycka på i kartans verktygsfält för att visa videoströmmen och sedan trycka på platsen i videon (exempelvis prismat eller tunnelväggen), och sedan på Mät för att beräkna stationens värde.

4. Ange det Stationsintervall som ska användas för att konstatera efterföljande stationsvärden. Tryck på och se till att korrekt intervallmetod är vald:

   - Metoden 0-baserad är den förinställda metoden och ger stationsvärden som är multiplar av stationsintervallet. Om startstationen exempelvis är 2,50 och stationsintervallet är 1,00 ger metoden 0-baserad stationer 2,50, 3,00, 4,00, 5,00, osv.
   - Metoden Relativ ger sektionsvärden relativt till startstationen. Om startstationen exempelvis är 2,50 och stationsintervallet är 1,00 ger metoden Relativ stationer vid 2,50, 3,50, 4,50, 5,50, osv.

5. Tryck på Nästa.

   På kartan ritas en streckad grön linje i rät vinkel från din nuvarande position till justeringen. Höjden på din aktuella position och designhöjden för den beräknade positionen visas.

   Tvärsektionen visar målstationen med din aktuella position projicerad på den. Konstruktionsoffsets visas som gula linjer. Om konstruktionsoffsets har angivits, anger den mindre enkla cirkeln det valda läget och den dubbla cirkeln det valda läget justerat för konstruktionsoffsets.

6. Rikta instrumentet mot den position som ska mätas. Tryck på Vrid, för att vrida instrumentet till den närmaste punkten på linjegeometrin.

   Tryck på Alternativ för att välja utsättningsalternativ, vid behov. Se Inställningar och toleranser för tunnelmätning.

7. När punkten är inom toleransnivån trycker du på Acceptera för att lagra punkten.

   Vid användning av ett Trimble SX12 skannande totalstation i TRK-läge med laserpekaren aktiverad visar skärmen skärmknappen Utsättning Markera punkt istället för skärmknappen Godkänn. Tryck på Markera punkt för att ställa in instrumentet i STD-läge. Laserpekaren slutar blinka och flyttar sig för att positionera sig på EDM-platsen. Om du trycker på Godkänn för att lagra punkten, återgår instrumentet automatiskt till TRK-läge och laserpekaren börjar blinka igen. Om du vill mäta om och uppdatera delta för utsättningarna trycker du på Mät när du har tryckt på Markera punkt och innan du trycker på Godkänn. Se Inställningar och toleranser för tunnelmätning, för mer information.

8. Fortsätta sätta ut punkter längs linjegeometrin. Tryck på skärmknappen Sta-, för att välja föregående station. Om du vill välja nästa station Tryck på och sedan på skärmknappen programknappen Sta+.

   Tryck på Esc för att återgå till skärmen Sätt ut linjegeometri.