# Arbeta med flera basstationer på en radiofrekvens

I en RTK-mätning kan Du reducera effekterna av radiointerferens från andra basstationer som använder samma frekvens genom att köra din basstation med en viss sändningsfördröjning.

När Du använder flera basstationer, ställer Du in sändningsfördröjningen för varje bas när Du påbörjar basmätningen. Varje bas måste sända med en särskild sändningsfördröjning och särskilt indexnummer. Fördröjningarna gör det möjligt för rovern att samtidigt ta emot korrektioner från alla basstationer på en frekvens. Stationsindexnumren låter dig välja den basstation som skall användas av rovern.

- Du kan endast ställa in överföringsfördröjningen för basstationens radio när du använder en Trimble GNSS-mottagare eller Spectra Geospatial SP100 GNSS-mottagare.

- När man utför mätningar med olika basstationer i ett jobb se till att basstationernas koordinater finns i samma koordinatsystem och står i relation till varandra.

Krav på hårdvara och hård mjukvara (firmware)

För att arbeta med flera basstationer på en frekvens måste man använda mottagare som stöder korrektionsformaten CMR+ eller CMRx.

Alla andra bas- och rover-mottagare måste vara Trimbles GNSS-mottagare.

Använd inte sändningsfördröjningar om Du ämnar använda repeatermodem.

Att starta basen med en sändningsfördröjning

Innan Du startar basmottagaren, gör följande:

1. Välj korrektionsformatet CMR+ eller CMRx. Välj detta i mätprofilen för både basen och rovern.

2. Ställ in överföringshastigheten genom radion till minst 4800 baud.

   Om Du använder en överföringshastighet av 4800 baud genom radion kan du endast använda två basstationer på en frekvens.Öka överföringshastigheten genom radion om Du vill öka antalet basstationer på en frekvens.

Gör följande när Du starta basmätningen:

1. Ange ett värde i intervallet 0-31 i fältet Stationsindex.Detta nummer sänds ut i korrektionsmeddelandet.

   Du kan konfigurera normalvärdet för stationsindexnumret i mätprofilen. Se Inställningar för basen.

2. Om mottagaren som Du använder stödjer överföringsfördröjningar, visas Överföringsfördröjning‑ fältet.Välj ett värde i ms, beroende på hur många basstationer du vill använda:

   | Bas 1 | Bas 2 | Bas 3 | Bas 4
   --- | --- | --- | --- | ---
   En basstation | 0 | – | – | –
   Två basstationer | 0 | 500 | – | –
   Tre basstationer | 0 | 350 | 700 | –
   Fyra basstationer | 0 | 250 | 500 | 750

Byta baser under en rover‑mätning i realtid

Om Du använder flera baser på samma frekvens, kan Du byta baser under rover-mätningen.

För att byta baser välj Byt basmottagare från menyn Mätning.

Skärmen Välj basstation visas.Den visar alla basstationer som använder samma frekvens som du använder.Listan visar stationsindexnummer för varje bas samt tillförlitligheten.Tryck på den bas som du vill använda.

När Du byter till en annan bas, startar din direktmottagare (OTF) automatiskt initieringen.