# Att redigera poster för antenn- och prismahöjd

Du kan granska och ändra poster för prismans höjd efter att du har mätt punkter.

Posten för prismans höjd refererar till konventionella prismahöjder och GNSS‑antennhöjder.

För att ändra en post för mål/antennhöjd och uppdatera alla observationer med hjälp av den höjdposten, använder du Granska jobb.

Om det finns en grupp med poster för mål-/antennhöjd och bara några av dem behöver ändras, använder du Punkthanteraren.

Var försiktig när du ändrar poster för målets/antennens höjd. Var i synnerhet uppmärksam på följande:

- Vid mätning eller utsättning av punkter med IMU-lutningskompensation måste du se till att den angivna antennhöjden och mätmetoden är korrekta. Tillförlitligheten och positionen för stångens spets, särskilt vid rörelse av antennen då stångens spets är orörlig, beror helt och hållet på att antennens höjd är korrekt. Residualfel i horisontellt läge som orsakas av antennrörelser vid mätning när stångens spets är orörlig, kan inte tas bort genom att antennhöjden ändras efter att punkten har mätts.
- När du ändrar i en post för en antenn- eller målhöjd i databasen, uppdateras inte Utsättningsdeltan, Cogo-punkter, punkternas beräknade medelvärde, inpassningar, fria stationer, och polygontåg automatiskt. Utsatta punkter bör observeras på nytt, och Cogo‑punkter, punkternas beräknade medelvärde, inpassningar, fria stationer, och polygontåg bör beräknas om.
- Offsetpunkter som lagrats som koordinater uppdateras inte när du ändrar en post för antenn- eller målhöjd i databasen.

En förändring i antennens höjd påverkar inte några efterbehandlade punkter som kommer att behandlas med hjälp av programmet Trimble Business Center.Verifiera antenn- eller målhöjdsinformationen när du överför informationen till kontorsdatorn eller överför efterbehandlade punkter direkt från mottagaren till kontorsprogrammet.

Vissa konventionella mätningar använd beräknade (system) prismor som har ingen höjd och inga prismakonstanter. t.ex. dubbelprismaoffset. Du kan inte redigera prismahöjder for systemprismor.

Att redigera en prisma-/antennregistrering med Granska jobb

1. Slå på prisma-/antennregistreringen. Aktuella prisma- (konventionell mätning) eller antenndetaljer (GNSS-mätning) visas.

2. Ange den nya informationen.

3. Tryck på Godkänn.

   Den aktuella registreringen uppdateras med de nya detaljerna, vilket gäller för alla efterföljande observationer som använder den registreringen.

   När du ändrar en post för antenn- eller målhöjd kommer en notering med en tidsstämpel att bifogas till registreringen. Denna notering dokumenterar de gamla detaljerna inklusive när ändringarna gjordes.

Att redigera prisma-/antennposter med Punkthanteraren

1. Tryck på och välj Jobbdata/Punkthanterare.
2. Tryck på Visa och välj Målhöjd för att visa kolumnen Målhöjd/Antennhöjd.

3. Tryck på en post för att välja den.För att välja flera poster, trycker du på och håller in Ctrl för att välja poster vartsomhelst i listan eller trycker in och håller in Shift för att välja en grupp med poster i listan.

   - Du behöver inte välja intilliggande prisma- och/eller antennhöjder för redigering.
   - Du kan inte redigera ett urval antennhöjder som inkluderar fler än en antenntyp.Välj och redigera punkterna i separata grupper utefter den typ av antenn som används.
   - Du kan redigera ett urval av olika prismor. Den nya prismahöjden tillämpas för var och en av de olika prismorna, men prismanumren förblir oförändrade.
4. Om du väljer:
   - en post, kommer skärmen punktdetaljer att visas.
   - flera poster, tryck på Redigera och välj sedan Prismor.

5. Om du redigerar:

   - prismahöjden, prismats uppmätta höjd, mätmetod (när det tillämpligt) samt prismakonstanten.

     Tryck på Trimble och välj sedan S-spår eller SX-spår, vid mätning till det nedre spåret på en prismabas för polygontåg.

   - antennhöjder, kan du redigera de uppmätta höjderna och mätmetoden.

   Om ditt punktval inkluderar punkter med prismahöjder och/eller antennhöjder, kommer två dialogfönster att visas – ett för att redigera antennhöjder och ett för att redigera prismahöjder.

6. Tryck på Godkänn.

   Den korrigerade informationen visas i Punkthanteraren.

   Programmet infogar automatiskt noteringar i jobbdatabasen för att registrera det som redigerades, ursprungsmätdata, och tiden då redigeringen gjordes.Man kan se de redigerade posterna och noteringarna i Granska jobb.