# Lägga till data på kartan

Du kan lägga till information på kartan som inte finns i jobbet, genom att:

- länkar punktfiler, kartfiler, skanningar och ytinspektioner till jobbet och gör dem synliga på kartan.

  När du väljer ett objekt, som t.ex. en punkt, från en länkad kartfil och använder det i Trimble Access vid utsättning, för att utföra en Cogo-beräkning eller för att skapa en punkt i jobbet, kopierar Trimble Access objektets attribut från filen och lagrar dessa med punkten i jobbet.

- lägga till bakgrundskartor från en mängd källor och i olika format.

  Bakgrundskartor tillhandahåller sammanhang för annan information på kartan. Objekt på bakgrundskartor kan väljas för granskning men kan inte användas vid utsättning, för att utföra en Cogo-beräkning eller för att skapa en punkt i jobbet.

## Länka filer till jobbet

Använd Lagerhanteraren, för att länka data till jobbet. Se Länkade filtyper som stöds, för en lista över filtyper som du kan länka till jobbet.

Tryck på i kartans verktygsfält för att öppna Lagerhantering och välj lämplig flik. Tryck på filen en gång för att länka den till jobbet (), och tryck på den igen för att göra objekt i filen valbara (). Tryck på Lägg till, för att lägga till filer från en annan plats i projektmappen.

Länkade kartfiler innehåller vanligtvis lager. Tryck på pilen bredvid filnamnet och tryck sedan på respektive lager en gång för att dölja det, eller två gånger för att göra det synligt men inte valbart, för att göra vissa lager synliga eller valbara på fliken Kartfiler. Tryck på lagret igen för att göra det synligt och valbart.

For more information on linking files, see Hantera lager med Lagerhantering.

## Lägga till bakgrundskartor

Använd Lagerhanteraren för att lägga till en bakgrundskarta i jobbet. Se Lägga till bakgrundskartor, för en lista över de typer av kartbakgrunder som du kan lägga till i jobbet.

För mer information om att lägga till bakgrundskartor, se:

- Trimble Maps

- Webbkartor

- Filer med bakgrundsbilder