# LandXML-väglinjevägar

LandXML-väglinjevägar är fördefinierade och redo att granskas eller sättas ut när du exporterar dem från kontorsprogrammet.

- Exportera LandXML- väglinjevägar från Trimble Business Center
- Exportera LandXML- väglinjevägar från Tekla Civil
- Exportera LandXML- väglinjevägar från Trimble Novapoint
- För att exportera LandXML-väglinjevägar från Autodesk Civil 3D

Till skillnad från LandXML-tvärsektionsvägar, lagras inte LandXML-väglinjevägar som RXL-vägar och förblir XML-filer när de används i programmet Trimble Access Roads.

Trimble rekommenderar att du undviker vertikala cirkellägen, när du definierar vägen i kontorsprogrammet. Om en sträng har samma offset som en annan, kan programmet Roads koppla ihop väglinjerna i fel ordning när den kopplar ihop väglinjerna för att visa tvärsektionerna. Undvik detta problem genom att definiera en av väglinjerna med en liten förskjutning från den andra. Överväg exempelvis, följande bild som visar en tvärsektionsvy av en trottoarkant och en kanal, där väglinjerna 2 och 3 i det övre diagrammet har samma offset och kan, potentiellt, anslutas felaktigt på det sätt som visas i den röda linjekartan. I det undre diagrammet, där väglinje 3 har definierats med en mindre offset från väglinje 2 kommer väglinjerna alltid att kopplas korrekt på det sätt som visas i den svarta linjekartan.

Om en fil har ogiltig spiralgeometri justeras den horisontella justeringen enligt följande regler:

- För spiraler behålls värdena för radie och längd i filen medann ändkoordinaterna justeras för att passa.

- För bågar behålls värdena för radie i filen medan längderna och koordinaterna justeras för att passa.

## Fördelar med LandXML-väglinjevägar

LandXML-väglinjevägar är väldigt lika GENIO-väglinjevägar, men med ett antal fördelar:

- Det finns inget behov av att välja väglinjerna för att definiera vägen då vägdefinitionen är komplett och klar för granskning och utsättning.
- Väglinjenamn är inte begränsade till fyra tecken.

- LandXML-filer kan innehålla mer än en väg.

- LandXML-filer kan innehålla mer än en yta.
- Stödet för LandXML-väglinjefiler är bättre vid export från Trimble Business Center och vid visning av filer eller utsättning med Trimble Access Roads.

Medan det traditionella LandXML-väglinjeformatet inte inkluderar stöd för sidolutningar, har Trimble utökat LandXML-formatet för att inkludera stöd för sidolutningar. LandXML-väglinjefiler som exporteras från Trimble Business Center kommer att ha definierade släntlutningar. Sidolutningar kan även definieras och ändras i programmet Trimble Access Roads.

## Redigering av LandXML-väglinjevägar

Tryck på LandXML-väglinjeväg för att välja den och tryck sedan på Redigera. Eller tryck på och välj Definiera/LandXML-väg, välj den väg som ska redigeras och tryck sedan på Nästa.

Tryck på i kartans verktygsfält för att öppna Lagerhanteraren och välja fliken Kartfiler om den väg som du vill redigera inte visas på kartan. Välj filen och gör sedan lämpliga lager synliga och valbara. Filen måste finnas i den aktuella projektmappen.

För den valda LandXML-väglinjevägen kan du:

- Granska de geometriska element som definierar de horisontella och vertikala linjegeometrierna.
- Tryck på Alternativ och ange stationsintervallet för linjer och stationsintervallet för bågar och övergångar.

- Visa en lista över alla väglinjer som definierar vägen.

  En väglinje som listas med röd text anger att väglinjen går tillbaka till sig själv och inte ska användas med vägen.Använd alternativet Exkludera för att exkludera väglinjen från vägen.

- Definiera eller redigera ytterligare väglinjer.
- Definiera eller redigera ytterligare punkter.
- Exkludera väglinjer.
- Konvertera den väglinje som är längst till vänster och/eller längst till höger till släntlutningar.