# Survey Basic

Survey Basic är tillgängligt när man ansluter en kontrollenhet till ett Trimble-instrument.

Den kan användas enligt följande:

- Om ett jobb skapades med en stationsetablering, kan Survey Basic visa rådata och koordinater baserade på stationsetableringen i jobbet.
- Om en aktuell stationsetablering inte existerar, kan du:
  - Utföra enkla avstånds- och vinkelkontroller.
  - Definiera X‑ och Y‑koordinater för instrumentpunkten i Survey Basic, ställ in horisontalcirkeln och sedan visa koordinater för punkter observerade med Survey Basic.
  - Mata in höjden för instrumentpunkten och sedan visa höjden för punkter observerade med Survey Basic.
  - Observera till en punkt med känd referenshöjd för att beräkna instrumenthöjden och sedan visa höjden för punkter observerade med Survey Basic.

Du kan inte lagra mätningar i Survey Basic.

Funktioner i Survey Basic

För att visa skärmen Survey Basic, trycker du på instrumentsymbolen i statusfältet och trycker sedan på Survey Basic.

Tryck på... | för att...
--- | ---
Instrumentikonen i statusfältet | komma till skärmen Instrumentfunktioner
Prismaikonen | ställa in eller modifiera prismahöjden
Noll‑ skärmtangent | sätta instrumentets horisontella cirkel till 0
Ställ in‑ skärmtangent | ställa horisontalcirkeln
ställa in prismahöjd
ställa in referenshöjden och beräkna instrumenthöjden
ställa in instrumentpunktens koordinater och instrumenthöjden
ställa in instrumenthöjden
Optioner‑ skärmtangent | modifiera de korrektionsvärden som används i Survey Basic
Rensa‑ skärmtangent | återställa vinklarna till rörliga och för att rensa lutande längd efter en mätning
Visa display-knappen | koppla om displayen mellan HV, VV, LL och HV, HL, VL
Tryck på ... | för att...
Enter-tangenten | mäta ett avstånd och bestämma de horisontella och vertikala vinklarna

När en mätning pågår, kan Du inte ändra på:

- instrumentets horisontella cirkel
- instrumentpunktens koordinater
- korrektions- värden

För att beräkna instrumentpunktens höjd från en känd referenspunkt

1. Se till att en aktuell stationsetableringsinställning inte existerar och starta därefter Survey Basic.
2. Slå på Ställ in och mata sedan in Prismahöjden, Referenshöjden, och Instrumenthöjden.
3. Vid behov, mata in Horisontalvinkeln och instrumentpunktens X‑ och Y‑värden.
4. För att mäta referenspunkten, slå på Mät.Instrumentpunktens Höjd beräknas.
5. För att återgå till Survey Basic, slå på Godkänn.

Slå på pilknappen för att ändra visningen av visad data.

- Om prismahöjden eller instrumenthöjden är noll kan inte beräkna en VL.
- Om prismahöjden och instrumenthöjden är båda noll, antar programvaran att värdet på båda är noll och kan beräkna VL, men kan inte beräkna Höjden.
- On en stationsetablering beräknas med hjälp av Survey Basic, används en Endast skala projection på 1.0 för att beräkna koordinaterna.

För att beräkna det inverterade avståndet mellan två mätningar

Invertering gör det möjligt att visa inverterade beräkningar mellan två mätningar. Man kan konfigurera inverteringen för att beräkna Radiell invers från en enkelmätning till en eller flera mätningar, eller efterföljande inverser mellan mätningar i följd.

1. Tryck på Invertera på skärmen Survey Basic.(i stående läge, sveper du åt höger längs raden med skärmknappar för att visa fler skärmknappar.)
2. Ställ in Metod på antingen Radiell eller Sekventiell.
3. Mata in en prismahöjd, om så behövs.
4. Tryck på Mätn 1 för att mäta den första punkten.
5. Mata in en prismahöjd, om så behövs.
6. Tryck på Mätn 2 för att mäta nästa punkt.
7. Resultatet visas.
   - Tryck på Fortsätt för att mäta efterföljande punkter.Man börjar då från steg 4.
   - Tryck på Återställ för att återgå till steg 1.
8. För att återgå till Survey Basic, tryck på Esc.

- Om en mätning körs visas azimuten (bäringen) för varje beräknad invers och man får välja med tangenten Optioner om man vill visa antingen Plan‑, Mark‑ eller Ellipsoidavstånd. Beräkningarna baseras på inställningarna i det aktuella jobbet.
- Om ingen mätning körs, dvs ingen orientering, finns ingen azimut tillgänglig för de beräknade inverserna och samtliga beräkningar baseras på enkla kartesiska beräkningar med skalfaktorn 1.0.
- Tryck på Alternativ för att konfigurera gradformatet i displayen.