# PP-initieringstider

Om du har har ställt in fältet Mättyp på PP-Kinematisk på skärmen Rover-alternativ, kommer objektet PPK-initieringstider att visas i listan med konfigurationsskärmar i mätprofilen.

För att definiera initieringstider, trycker du på PP-initieringstider.

För att åstadkomma precision på centimeternivå från en PP-kinematisk mätning när data bearbetas, måste mätningen initieras. Med dubbelfrekvensmottagare, börjar direktinitieringsprocessen automatiskt om minst fem L1/L2‑satelliter observeras.

I en efterberäknad mätning, bör du bara förlita dig på direktinitieringen (automatisk) om du är säker på att mottagaren kommer att observera minst fem satelliter, utan avbrott under de närmaste 15 minuterna, eller sex satelliter utan avbrott under de närmaste åtta minuterna. Eller, initiera på en känd punkt.

Vid initiering, samlas tillräckligt med data in så att programmet som gör efterberäkningen kan hantera den. Rekommenderade initieringstider är:

Initieringsmetod | 4 RF | 5 RF | 6+ RF
--- | --- | --- | ---
L1/L2 automatisk initiering | N/A | 15 min | 8 min
L1/L2 initiering ny punkt | 20 min | 15 min | 8 min
Känd punkt-initiering | Minst fyra epoker

- Normalt sett är grundinställningarna tillräckliga. En reduktion av dessa tider kan negativt påverka resultatet av en efterbehandlad mätning.
- Notering - Det går inte att initiera om PDOP är större än 20.
- Initieringens tidräknare pausas när GDOP-värden för de satelliter som spåras överstiger de som angetts för GDOP-masken i mätprofilen. Räknaren startar igen när GDOP-värdena ligger inom masken.

Efter initiering ändras mätningsläget från Inte Initierad till Initierad.Läget förblir Initierad om mottagaren kontinuerligt följer minst fyra satelliter.Om läget ändras till Inte Initierad måste mätningen startas om.

Direktinitiering och initiering av ny punkt

Det är möjligt att mäta punkter innan initiering erhålles om man utför en direkt (On‑The‑Fly) initiering i en efterbehandlad kinematisk mätning. Programmet Trimble Business Center kan behandla data senare för att ge en lösning med centimeternivå. Om Du gör detta men tappar bort låsningen på satelliterna under initieringen, mät om vilken som helst av punkterna som uppmättes innan låsningen gick förlorad.

Det antal satelliter som krävs beror på om man använder satelliter endast från en konstellation, eller från en kombination av konstellationer. Efter initiering, kan ett läge bestämmas och initieringen kan bibehållas med en satellit mindre en antalet som krävs för initiering. Om antalet satelliter faller under detta tal, måste mätningen initieras igen.

Satellitsystem | Antal satelliter som krävs för initiering | Antal satelliter som krävs för att skapa positioner
--- | --- | ---
Endast GPS | 5 GPS | 4 GPS
GPS + QZSS | 4 GPS + 1 QZSS | 3 GPS + 1 QZSS
GPS + GLONASS | 4 GPS + 2 GLONASS | 3 GPS + 2 GLONASS
GPS + BeiDou | 4 GPS + 2 BeiDou | 3 GPS + 2 BeiDou
GPS + Galileo | 4 GPS + 2 Galileo | 3 GPS + 2 Galileo
Endast BeiDou | 5 BeiDou | 4 BeiDou
BeiDou + GPS | 4 BeiDou + 2 GPS | 3 BeiDou + 2 GPS
BeiDou + GLONASS | 4 BeiDou + 2 GLONASS | 3 BeiDou + 2 GLONASS
Endast GLONASS | – | –
Endast Galileo | – | –

QZSS‑systemet fungerar i samma tidsbas som GPS och är därför inkluderade i räknarna som en annan GPS‑satellit.