# För att mäta en horisontell punkt för lutningsoffset

Vid användning av en GNSS-mottagare som har IMU-lutningskompensation aktiverad och en korrekt inriktad IMU, kan du använda metoden för Horisontell lutningsoffset för att mäta platser som inte kan upptas av stångens spets, till exempel när du mäter till mitten av ett träd eller en stolpe.

Horisontell lutningsoffset använder IMU-lutningskompensation för att beräkna azimuten för den lutade stången mellan antennens fascentrum (APC) på GNSS-mottagaren och stångens spets, och projicerar sedan azimuten (1) från spetsen vid det angivna offsetavståndet (2)för att beräkna offsetpunkten:

1. Tryck på och välj Mätning/Mätpunkter, eller tryck på Mätning i kartan utan något valt.
2. I fältet Metod väljer du Horis. lutningsoffset.

3. Ange Punktnamn och Kod.

   Om den valda koden har attribut, visas skärmtangenten Attrib. Tryck på Attrib och fyll i fälten för attribut. Se Ange attributvärden vid mätning av en punkt. Tryck på Lagra.

4. Mata in ett värde i Antennhöjd‑ fältet och se till att inställningen i Mät till‑ fältet är inställd på lämpligt sätt.

5. Ange ett värde i fältet Offset.

   Det här är avståndet från spetsen av stången till den offsetpunkt som ska mätas. Offseten representeras på kartan av en pil från symbolen för spetsens position.

   Vanligtvis lutar stången mot dig - i det här fallet anger du ett positivt värde. Om du behöver luta stolpen bort från dig anger du ett negativt värde.

6. Justera IMU så att IMU-lutningskompensationen är aktiv och placera sedan spetsen på stången vid källan för offseten och tryck på Mät.

7. Luta stången mer än 15° och sikta längs med stolpen vid den önskade azimuten till offsetpunkten.

   Offsetpilen på kartan är röd när lutningen är under 15°. Offsetpilen byter färg till gul när lutningen är större än 15° och azimut blir användbar. Vid mätning visar statusfältet . Du måste hålla stångens spets stilla under mätningen, men du kan flytta GNSS-mottagaren för att sikta längs med stolpen så att mottagarens centrum, stångens centrum, stångens spets och offsetpunkten som mäts (t.ex. trädets mitt) ligger i en rak linje (på samma azimut). Azimuten vid tidpunkten för lagring av punkten är den azimut som används för offset.

8. När de(n) förinställda mättiden och precisionerna har uppnåtts, tryck Lagra.

   Om Lagra punkt automatiskt är aktiverat lagras punkten automatiskt när de förinställda villkoren är uppfyllda.

- Lagra punkt automatiskt använder precision, tid och antalet mätalternativ som du har ställt in för detaljpunkter. Du måste se till att du har siktat i rätt azimut innan kriterierna för den automatiska lagringen av punkter uppfylls. Om du använder Lagra punkt automatiskt rekommenderar Trimble att du siktar azimuten korrekt innan du trycker på Mät .

- Automatisk mätning startar när stångens spets är stilla. Du kan flytta antennen för att sikta azimuten till offset samtidigt som spetsen hålls stilla. Trimble rekommenderar att inte använda Auto. lagring och Auto. mätning tillsammans eftersom det kanske inte finns tillräckligt med tid för att sikta in offset för azimuten. Om du använder helautomatiskt läge kan du behöva förlänga mättiden därefter.

- Vertikala offsets är inte tillgängliga med funktionen Horis. lutningsoffset. Den horisontella offsetförskjutningen är endast horisontell; det beräknade offsetresultatet är på samma höjd som punktmätningen vid källans spets.

- Siktning i azimut är den största felkällan vid användning av den här funktionen. För att erhålla rätt azimut måste du rikta in stångens centrum i linje med offsetpunkten. Vid en lutningsvinkel på 25° och en vektorlängd för offset på 1000 m, är exempelvis, skillnaden i azimut mellan att använda en sida av stången för att sikta in azimut och den andra sidan av stången ca. tre grader, vilket innebär att de två offsetresultaten är cirka 5 cm ifrån varandra. Använd en av offsetmetoderna för att beräkna punkten, som exempelvis Från en baslinje, om en mer exakt offsetmetod krävs.

- Mätningsräknaren kommer inte att räkna om stolpen är inom 15° från nivån. Detta beror på att en betydande grad av lutning krävs för att en bra azimut mellan GNSS-mottagarens APC och spetsen av stången ska kunna bestämmas och ses av operatören.

- För att se till att punktnamnen för de horisontella punkterna för lutningsoffset vid stångens spets är unika, genereras punktnamnen automatiskt från GPS-tiden, med prefixet HTO_ som anger horisontell tiltoffset.

- Horisontella punkter för lutningsoffset lagras som en bäring och distans (polär) i jobbfilen. Ändra fältet Koordinatvy på skärmen Alternativ till Som lagrat, för att se den azimut och det avstånd som har angetts.

- Källpunkterna (stångspetsen) som lagras med offsetpunkter för horisontella lutningar är klassificerade som konstruktionspunkter och visas som standard inte på kartan. Ändra kartans filterinställningar för att visa dem på kartan. Se Filtrerar data på typ av mätning.