# Reparera jobb

Guiden för jobbreparation körs när Trimble Access upptäcker en skada i jobbfilen.Du kan när som helst avbryta guiden eller återgå till ett tidigare skede.

Guiden hämtar jobbdata upp till skadetillfället, förkastar allt bortom detta ställe, samt ger information om tid och datum för sista goda post i jobbet.

Som en säkerhetsåtgärd, kan guiden göra en kopia av jobbet innan någonting förkastas. Innan man fortsätter med kopian, kontrollera att filsystemet har tillräckligt med utrymme för en kopia av hela jobbet.

När reparationen avklarats, och välj Jobbinformation/Granska jobb för att kontrollera om något har tagits bort från slutet av jobbet.Eftersom jobb lagras i kronologisk ordning, rapporteras allt som tagits bort och daterat senare än den sista godkända registreringen av guiden.

Var medveten om att förkastad data kan innehålla ändringar som gjorts till jobbet såsom raderingar (posten är ev. ej längre raderad), ändringar i antenn- eller prismarhöjder, koordinatsystem, samt nya poster såsom punkter, observationer och linjer.

Skador på jobbfiler kan orsakas av problem med hårdvara, att programmet inte stängdes ned ordentligt, eller ett oförväntat strömavbrott på grund av ett urladdat batteri. När Jobb-guiden rapporterar ett problem, granskar du kontrollenhetens driftprocedur, och/eller kontrollerar hårdvaran. Om du upplever återkommande korruptionsproblem, kan det eventuellet vara ett fel i kontrollenhetens hårdvara. Kontakta din lokala Trimble-återförsäljare för ytterligare information.