# För att anpassa koordinatsystemets databas

Man kan anpassa koordinatsystemsdatabasen som programmet Trimble Access använder. Detta gör att du kan:

- Minska antalet tillgängliga koordinatsystem så att dessa endast omfattar de som du behöver.
- Anpassa befintliga koordinatsystemdefinitioner eller lägg till nya koordinatsystemdefinitioner.
- Inkludera GNSS-byggplatskalibreringar i koordinatsystemsbiblioteket.

Du måste använda programvaran Coordinate System Manager för att modifiera koordinatsystemdatabasen (CSD) och för att sedan överföra den modifierade databasen till mappen System Files på kontrollenheten. När en custom.csd-fil finns i mappen C:\ProgramData\Trimble\Trimble Data\System Files använder programmet Trimble Access databasen custom.csd istället för den inbyggda databasen i programmet.

Programmet Coordinate System Manager installeras med programmet Trimble Business Center.

För att reducera koordinatsystemets bibliotek till ett eller flera koordinatsystem, zoner eller platser

1. Kör programmet Coordinate System Manager på din kontorsdator.
2. För att dölja det element som krävs:

- Koordinatsystem: I Koordinatsystem‑ flikens vänstra fönster, välj de(t) koordinatsystem som du inte vill ha; högerklicka och välj därefter Dölj.
- Zon: I Koordinatsystem‑ flikens vänstra fönster, välj ett koordinatsystem; från det högra fönstret välj de(n) Zon(er) som du inte vill ha; högerklicka och välj därefter Dölj.
- Plats: Från Byggplatser‑ fliken, högerklicka på de(n) byggplats(er) du inte vill ha och tryck därefter på Dölj.

3. Välj Fil / Spara som.
4. Namnge filen custom.csd och klicka sedan på Spara.

Som standardvärde, sparas filen i C:\Program Files\Common Files\Trimble\GeoData med tillägget *.csd.

För att exportera endast användardefinierade koordinatsystem

1. Kör programmet Coordinate System Manager på din kontorsdator.
2. Välj Fil / Exportera.
3. Välj Endast användardefinierade registreringar och klicka sedan på OK.
4. Namnge filen custom och klicka sedan på Spara.

Som standardvärde, sparas filen i C:\Program Files\Common Files\Trimble\GeoData med tillägget *.csw.

Om en GNSS‑kalibrering av en plats har sparats med hjälp av programmet Trimble Business Center, läggs en plats med det tilldelade namnet till på fliken Platser och vid behov skapas en Platsgrupp på fliken Koordinatsystem.När du skapar ett anpassat koordinatsystem som omfattar platser som sparats med programmet Trimble Business Center, måste du inkludera de platser som skapades på fliken Platser.Platsgruppen på fliken Koordinatsystem innehåller information om de koordinatsystem som de andra platserna som sparats på fliken Platser refererar till, men informationen för kalibreringen lagras endast på fliken Platser.

För att överföra anpassade koordinatsystem

Överför filen med det anpassade koordinatsystemet till kontrollenheten. Filen måste heta custom.csd. För att programmet Trimble Access ska kunna använda den måste den ligga i mappen C:\ProgramData\Trimble\Trimble Data\System Files och heta custom.csd.

Välja en anpassad plats

1. På skärmen Välj koordinatsystem, väljer du Välj från bibliotek. Tryck på Nästa.
2. Om det finns en ny custom.csd-fil, visas en varning. Tryck på OK.
3. I System‑ fältet, välj [User sites].
4. I fältet Byggplats, väljer du den önskade byggplatsen.
5. Vid behov, välj en geoidmodell.
6. Tryck på Lagra.