# Slutföra en Stationsetablering plus

Välj Stationsetablering plus för att göra observationer till en eller flera bakåtobjektpunkter, eller för att få bättre kvalitetskontroll på dina observationer.

1. Tryck på och välj Mätning/<Profilnamn>/Stationsetablering plus.
   1. När du får frågan, använder du den elektroniska libellen för att nivellera instrumentet. Tryck på Godkänn.

   2. Ställ in dekorrektioner som associeras med instrumentet.

      Om skärmen Korrektioner inte visas, trycker du på Alternativ och anger korrektionsinformationen.

   3. Mata in stationspunktens namn och instrumenthöjden.Se Stationskoordinater och instrumenthöjd.
   4. Tryck på Alternativ för att konfigurera antalet observationer och den ordningsföljd du bör göra dem i.Kontrollera att inställningen för Cirkellägesordning är korrekt.Du kan inte ändra denna inställning efter att Du börjat mäta punkter.Se Alternativ för Stationsetablering plus, Fri Station, och Satser.
   5. Tryck på Godkänn.
2. För att mäta den första punkten:

   1. Ange det första Punktnamnet och koden (vid behov).

   2. Som standard är kryssrutan Referensobjekt markerad.

      Om punkten för stationsetableringen är del av ett polygontåg som Du ämnar justera, använd inte mer än ett referensobjekt. Rensa i kryssrutan för Ref.objekt för ytterligare punkter så att dessa mäts som riktpunkter framåt.

   3. Ange Azimut.

   4. Välj en option i Metod ‑fältet.

   5. Ange Målhöjd.

      Se till att värdena för målhöjd och prismahöjd är korrekta när du mäter varje punkt. Du kan inte ändra dessa värden i efterföljande satser.

   6. Sikta mot prismat och tryck sedan Mät.

      Använd FineLock eller Long Range FineLock-teknologi om man mäter mot statiska mål där två prismor är nära varandra.

      Om du använder ett Trimble VX Spatial Station eller Trimble S Series totalstation och det är sannolikt att mätningen avbryts, exempelvis, vid mätning i trafik, markerar du kryssrutan Avbruten målmätning på skärmen Målstyrningar.

   Programmet visar förbättringsinformationen för observationen.

3. Använd informationen på skärmen Förbättring för att granska kvaliteten på observationerna och ta bort dåliga observationer.Se Granska observationsförbättringar och installationsresultat.

4. Tryck +Punkt för att observera flera punkter.

   För att inkludera riktpunkter framåt under Stationsetablering plus, rensa i kryssrutan för Referensobjekt.Riktpunkter framåt bidrar inte till stationsetableringsresultat.

5. För att ta ytterligare mätningar till punkter som redan är uppmätta (dvs. mäta observationssatser):

1. Tryck på Avsluta cirkelläge.

2. Om Du använder ett servo‑ eller fjärrstyrt instrument för att mäta en känd (koordinerad) punkt, slå lätt på Vrid. Eller, så kan du vrida ett servoinstrument automatiskt till punkten, ställa in fältet Auto. servovridning i mätprofilen på HV och VV eller endast HV.

   När Du använder servo- eller fjärrstyrda instrument, kontrollera att instrumentet har riktat in prismat ordentligt.Vid mätning av ett DR-mål med en Trimble-totalstation med automatiserade omgångar, pausar programmet för att ge dig möjlighet att sikta mot målet. Du måste manuellt sikta och mäta punkten för att fortsätta.

3. Om punkter har hoppats över när programmet når slutet av listan med satser, frågar programmet om du vill gå tillbaka för att observera de punkter som hoppades över i den satsen. Observationerna kan hoppas över än en gång om så behövs.

6. När du har fyllt i alla observationer, trycker du på Resultat för att visa resultatet av stationsetableringen.
7. Tryck på Lagra.