# Hanterar skannade lager

Fliken Skanningar på skärmen Lagerhantering listar de skannade filerna och områdena i det aktuella jobbet.

3D-skanningar som skapats med Trimble Access lagras i separata skanningfiler som är associerade med jobbet. Formatet på den skannade filen beror på det instrument som utförde skanningen:

- Skannade punktmoln som skapats med hjälp av ett Trimble SX10 eller SX12 skannande totalstation lagras som .rwcx-fileri lämpligt <projekt>\<job‑namn> Files\SdeDatabase.rwi.
- Skannade punkter som skapats med hjälp av ett instrument i Trimble VX- eller S-serie som har tekniken Trimble VISION lagras som .tsf-fileri lämplig mapp på <project>\<job‑namn> Files.

Områden innehåller skannade punkter från ett eller flera moln med skannade punkter. Skapa ett område för att endast inkludera de skannade punkter som du är mest intresserad av.

Använd fliken Skanningar för att dölja eller visa skannade filer på kartan och på skärmen Video.

Färgen bredvid respektive skanning från ett Trimble SX10 eller SX12 skannande totalstation markerar den färg som används för punktmolnet om Skanningsfärg är valt som Färgläge för punktmolnen. Se Alternativ för punktmoln i Kartinställningar eller Videoinställningar.

Ändra vilka skanningar som ska synas

1. Gör något av följande för att öppna Lagerhantering:

   - Tryck på i verktygsfältet för Karta eller Video.
   - Tryck på Lagerhantering på skärmen Jobbegenskaper.

2. Välj fliken Skanningar.

3. Tryck på skärmknappen Auto. uppdatering, för att uppdatera data som visas på skärmen Karta eller Video när du gör ändringar i Lagerhantering. En bock på skärmknappen Auto. uppdatering markerar att Auto. uppdatering är aktiverad.

   Ändringar som utförs när Auto. uppdatering är aktiverat bibehålls när du avslutar Lagerhantering med Godkänn eller Esc.

4. Tryck på filens namn, om du vill dölja en skanning på kartan och på skärmen Video. Markeringen i kryssrutan bredvid filnamnet försvinner.

   Tryck på skärmknappen Inget för att dölja Alla skanningar.

5. Tryck på filens namn om du vill göra en skanning synlig igen.Markeringen i kryssrutan bredvid filnamnet visas, för att markera att de skannade punkterna är synliga och valbara (”aktiva”) på kartan och på skärmen Video.

   Tryck på skärmknappen Alla för att visa Alla skanningar.

6. Tryck på Godkänn.

Skapa ett område

Om du bara är intresserad av vissa delar av de synliga molnen med skannade punkter, kan du skapa ett område. Ett område kan innehålla punkter från flera .rcwxskanningar eller andra områden.

Det är särskilt användbart att skapa ett område när du utför en ytinspektion med metoden Skanna till skanning.Se Ytinspektion.

1. På fliken Skanningar i Lagerhantering, gör du de skanningar och områden som du är intresserade av synliga, och döljer alla andra skanningar och områden.
2. Välj de skannade punkter du vill inkludera i området på skärmen kartan eller video.
3. Tryck och håll på skärmen karta eller video, och välj Skapa område.
4. Ange områdets Namn.
5. Tryck på Godkänn.
6. Tryck på områdets namn på fliken Skanningar i Lagerhantering för att göra området synligt i vyn karta och video. Markeringen i kryssrutan bredvid filnamnet visas, för att markera att de skannade punkterna eller funktionerna är synliga och valbara (”aktiva”) på kartan.

- Använd Begränsningsrutan för att exkludera delar av det skannade punktmolnet, för att se tydligare inuti ett punktmoln.Se Begränsningsruta.

- Använd skärmknapparna Radera och Byt namn för att hantera områden skanningar, vid behov.Använd alternativen Ångra radering i Granska jobb om du vill återställa raderade objekt.