# Beräkna punkt

För att beräkna koordinaterna för en skärningspunkt från en eller flera punkter, en linje, eller en båge:

1. Tryck på och välj Cogo/Beräkna punkt och välj sedan den metod som ska användas för beräkningen.

2. Ange punktens namn, och koden för punkten om så krävs.

3. Definiera den nya punkten efter behov, för den valda metoden:

   För Bärings- och avståndsmetoden:
   1. Välj startpunkten (1).

   2. I fältet Startpunkt trycker du på för att välja Radiell eller Sekventiell mätmetod.

      När Sekventiell är vald, uppdateras fältet Startpunkt automatiskt till och med den sist lagrade skärningspunkten.

      Radiell:

      Sekventiell:

   3. Ställ in Ursprunglig azimut till Plan 0°, Sann, Magnetisk, eller Sol (endast GNSS).

   4. Ange azimut (2) och den horisontella vinkeln (3).

      För att justera azimut-värdet:

      - I fältet Azimut, trycker du på för att justera azimut‑värdet med +90°, ‑90°, eller +180°.
      - Ange ett värde i fältet Delta azimut.Fältet Beräknad azimut visar azimut‑värdet justerat med delta‑azimutvärdet.
   5. Tryck Beräkna. Programmet beräknar skärningspunkten (4).

   6. Tryck på Lagra.

   För metoden Mätt vinkel och avstånd:
   1. Välj startpunkten (1).

   2. I fältet Startpunkt trycker du på för att välja Radiell eller Sekventiell mätmetod.

      När Sekventiell är vald, uppdateras fältet Startpunkt automatiskt till och med den sist lagrade skärningspunkten. Referensorienteringen för nya punkter som rör sig framåt är den beräknade omvända azimuten från föregående mätt vinkel.

      Radiell:

      Sekventiell:

   3. För att definiera referensriktningen:
      1. Välj Slutpunkt. Alternativt, trycker du på i fältet Slutpunkt och väljer Azimut och anger sedan azimut (2).
      2. Ange Mätt vinkel.
   4. Ange den horisontella längden (3).
   5. Tryck Beräkna. Programmet beräknar skärningspunkten (4).

   6. Tryck på Lagra.

   För metoden Bäring-avstånd till skärning:

   1. Välj punkt 1 (1) och punkt 2 (3) och ange azimut (2) och den horisontella längden (4).

   2. Tryck Beräkna. Det finns två lösningar (5,6) för denna beräkning.
   3. Tryck på Annat för att visa den andra lösningen.
   4. Tryck på Lagra.
   För metoden Bäring-bäring till skärning:

   1. Välj punkt 1 (1) och punkt 2 (3) och ange azimut från punkt 1 (2) och punkt 2 (4).

   2. Tryck Beräkna. Programmet beräknar skärningspunkten (5).
   3. Tryck på Lagra.
   För metoden Avstånd-avstånd till skärning:

   1. Välj punkt 1 (1) och punkt 2 (3) och ange horisontell längd från punkt 1 (2) och punkt 2 (4).

   2. Tryck Beräkna. Det finns två lösningar (5,6) för denna beräkning.
   3. Tryck på Annat för att visa den andra lösningen.
   4. Tryck på Lagra.
   För metoden Fyrpunktsskärning:

   1. Välj startpunkten på linje 1 (1), slutpunkten på linje 1 (2), startpunkten på linje 2 (3), samt slutpunkten på linje 2 (4).

   2. Mata in ändringar i vertikalläget som ett vertikalt avstånd från slutet på linje 2.

   3. Tryck Beräkna. Programmet beräknar offsetpunkten (5).

      De båda linjerna behöver inte skära igenom varandra. men måste sammanstråla vid en viss punkt, enligt nedan.

   4. Tryck på Lagra.

   Om Du använder metoden Fyrapunkters skärning eller metoden Från en baslinje och sedan ändrar den lagrade antennhöjden för en av källpunkterna, uppdateras inte punktens koordinater.

   För metoden Från en baslinje:

   1. Välj startpunkten (1) och slutpunkten (2) på baslinjen.

   2. Mata in ett Avstånd och välj metoden Avståndsriktning (5, 6, 7 eller 8).
   3. Ange avståndet för offset och välj Offsetriktningen (3 eller 4).

   4. Mata in vertikalt avstånd.

      Det vertikala avståndet är underordnat Avståndsriktning.Om riktningen är relativt startpunkten blir höjden av den beräknade punkten, startpunktens höjd plus det vertikala avståndet.På samma sätt om riktningen är relativ slutpunkten blir höjden av den beräknade punkten, slutpunktens höjd plus det vertikala avståndet.

   5. Tryck Beräkna. Programmet beräknar offsetpunkten (9).

   Om Du använder metoden Fyrapunkters skärning eller metoden Från en baslinje och sedan ändrar den lagrade antennhöjden för en av källpunkterna, uppdateras inte punktens koordinater.

   För metoden Projektpunkt till linje:

   För att beräkna en punkt längs en linje som är vinkelrät mot en annan punkt:

   1. Ange Punkt att projicera (1).

   2. Ange Linjens namn (2) eller välj Startpunkt och Slutpunkt för att definiera linjen.

   3. Tryck Beräkna.

      Programmet beräknar följande värden:

      - punktens koordinater (3)
      - horisontella värdet längs linjen (4)

      - horisontell och lutande längd, azimut, lutning, vertikal längd, och värden för delta nord (5) och ost (6) från den markerade punkten (1) till punkt (3)

   4. Tryck på Lagra.
   För metoden Projektpunkt till båge:

   För att beräkna en punkt längs en båge som är vinkelrät mot en annan punkt:

   1. Ange Punkt att projicera (1).

   2. Ange Båge namn eller skriv in en ny båge.

   3. Tryck Beräkna.

      Programmet beräknar följande värden:

      - punktens koordinater (5)
      - horisontella längden längs bågen (3)

      - horisontella längden från bågen (4)

   4. Tryck på Lagra.

- Vid val av referenspunkter, väljer du dem från kartan eller trycker på för andra valmetoder. Se Ange ett Punktnamn.
- För att ändra hur avstånd beräknas, trycker du på Alternativ.Se Cogo-inställningar.