# Status för GSM

Tryck på och välj Instrument/GSM-status för att visa GSM-status.GSM-statusen är endast tillgänglig när du är ansluten till en mottagare som har ett inbyggt modem.

GSM-statusen är inte tillgänglig när mottagarens inbyggda modem är anslutet till Internet.

Skärmen GSM‑status visar den status som rapporteras från modemet vid den tidpunkt man väljer GSM status eller när man trycker Ladda om.

Om man väljer en PIN-kod för SIM-kortet och modemet är i låst läge måste man skriva in det SIM PIN som ska skickas till modemet. PIN-koden lagras inte men mottagaren förblir olåst med korrekt PIN-kod tills man slår av strömmen och därefter slår på den igen.

Förutom för nödsamtal blockeras SIM-kortet efter tre försök att låsa upp SIM-kortet med fel PIN-kod. Man uppmanas då att ange PUK-koden. Om man inte vet PUK-koden för modemet kan man kontakta leverantören för modemets SIM-kort. Efter tio misslyckade försök att ange PUK-koden blir SIM-kortet ogiltigt och fungerar inte längre. Om detta inträffar måste man byta ut kortet.

Nätverksoperatör visar aktuell nätverksoperatör.Ikonen för nätverk visar att den aktuella nätverksoperatören är hemmanätverket för det aktiva SIM-kortet.Ikonen för sökande nätverk visar att den aktuella nätverksoperatören inte är hemmanätverket.

Välj nätverk visar en lista över nätverksoperatörer som hämtats från det mobila nätverket efter en sökning av tillgängliga nätverk.Tryck på Skanna för att fylla listan.

När du trycker på Skanna frågar modemet det mobila nätverket efter listan över nätverksoperatörer.Dålig mottagning kan resulterar i att färre nätverk returneras då modemet efterfrågar listan.

Vissa SIM-kort är låsta till specifika nätverk.Om du väljer en nätverksoperatör som är förbjuden av basnätverket visas följande meddelande: Kunde ej välja nätverksoperatör eller Nätverket är inte tillåtet – endast nödsamtal.

Välj Automatiskt för att sätta modemet i läget "automatiskt" val av nätverk. Modemet söker då efter samtliga nätverksoperatörer och försöker ansluta till den mest lämpade nätverksoperatören vilken eventuellt inte är hemmanätverket.

Om man väljer en annan nätverksoperatör från Välj nätverk hamnar modemet i läget "manuellt" val av nätverk och försöker ansluta till den valda nätverksoperatören.

Om man i läget "manuellt" väljer GSM‑status eller trycker på Ladda om söker modemet endast efter den senast manuellt valda nätverksoperatören.

Kontakta din avtalade nätverksoperatör för att få en lista över nätverksoperatörer som det går att ansluta till.

Signalstyrka visar GSM‑signalens styrka.

Programversion visar modemets programversion.