# Definiera en LandXML-tvärsektionsväg

Du kan definiera en LandXML-tvärsektionsväg från kartan eller från menyn. När du lagrar vägen konverteras den till en RXL-väg.Välj den nya RXL-väg som ska granskas och sättas ut.

När LandXML-vägen konverteras till en RXL-väg, finns den ursprungliga LandXML-filen kvar i den aktuella projektmappen.

För att välja en LandXML-väg från kartan

1. Tryck på i kartans verktygsfält för att öppna Lagerhantering och välj fliken Kartfiler.

2. Välj LandXML-filen för att se listan över tillgängliga horisontella linjeföringar i filen. För att göra väglinjen synlig på kartan, trycker du på namnet på den horisontella väglinjen som du vill definiera vägen för och trycker sedan på den igen för att göra den valbar på kartan. Tryck på Godkänn.

3. Välj linjegeometrin på kartan, och tryck sedan på Definiera för att definiera en ny LandXML-väg.

   Skärmen Ny väg visas.För att fortsätta, se För att definiera den nya vägen nedan.

För att välja LandXML-vägen i listan

1. Tryck på och välj Definiera.
2. Tryck på LandXML‑väg.
3. Välj LandXML-filen. Filen måste finnas i den aktuella projektmappen.

4. Tryck på Nästa.

   Skärmen Ny väg visas.För att fortsätta, se För att definiera den nya vägen nedan.

För att definiera den nya vägen

1. Välj den horisontella linjegeometrin, profilens linjegeometri och den yta som ska definiera vägen.
2. Om höjderna som definierar tvärsektionerna är absoluta väljer du kryssrutan Absoluta höjder för given tvärsektion för att säkerställa att mallarna tolkas korrekt.
3. Formatet LandXML stöder inte släntlutningar, men du kan lägga till dessa.Se Konvertera 3D-väglinjer till släntlutningar.
4. Välj interpoleringsmetod för vägens tvärsektion. Välj antingen:
   - Höjd
   - Tvärlutning

   Se Exempel på mallpositionering, för Interpolation efter höjd och Exempel på mallpositionering.

5. När man markerar en LandXML‑fil från 12d Model och övergångstypen är kubisk uppmanas man att välja en typ.Denna information finns inte i filen.Välj antingen:
   - Kubisk spiral
   - NSW kubisk parabel
6. Tryck på Lagra för att spara den redigerade vägen som en RXL-vägfil. Du kommer tillbaka till kartan där den nya vägen är vald, klar för att granska eller sätta ut. Tryck på Definiera och välj en komponent att redigera, för att redigera väglinjedefinitionen. Se Definiera en RXL-väg, för mer information.