# Beräkna genomsnitt

Du kan beräkna och lagra den genomsnittliga positionen för en punkt om den har mätts mer än en gång.

Det finns två tillgängliga metoder:

- Punkter med samma namn

  Trimble Access låter dig lagra en annan när du lagrar en punkt med samma namn som en befintlig punkt, och du kan beräkna genomsnittet för dessa punkter.

  Punkter som lagras som kontrollpunkter kan inte användas för att beräkna ett genomsnitt med metoden Punkter med samma namn.

  Du kan beräkna genomsnittet för två eller flera observationer med endast vinklar, från två olika kända punkter endast när de mäts och lagras som Punkter med samma namn.

- Valda punkter på kartan

  Om du mäter och lagrar punkter på samma plats men ger dem olika namn kan du beräkna en ny genomsnittlig punkt med ett nytt namn med metoden Punkter markerade på kartan.

För att automatiskt beräkna medelvärdet för dubblettpunkter aktiverar du Auto. beräkning av medelvärde i mätprofilens sektion för Tolerans för Dubblettpunkt.

## Beräkna ett genomsnitt

1. Tryck på och välj Cogo/Beräkna genomsnitt, eller välj punkterna på kartan, tryck och håll på kartan och välj Beräkna genomsnitt.

2. Välj Metod.

   För metoden Punkter med samma namn:

   1. Välj Punktens namn.

   2. Ange koden som ska användas för genomsnittspunkten i fältet Kod.

      Programmet Trimble Access beräknar medelvärdet för samtliga positioner i jobbet med samma namn, förutom stompunkter. När dessa har beräknats visas punktens genomsnittliga planposition tillsammans med standardavvikelserna för varje ordinata.

      Alla satsmedeltal som observerats vid punkten ignoreras och de ursprungliga observationerna används för att beräkna det genomsnittliga läget.

   För metoden Mappa två markerade punkter:

   1. Om du inte redan har markerat punkterna på kartan, markerar du dem genom att trycka på respektive punkt eller genom att rita en ruta kring dem på kartan.

   2. I fältet Genomsnittligt punktnamn anger du det namn som ska användas för den nya genomsnittspunkten.

   3. I fältet Kod anger du den kod som ska användas för den nya genomsnittspunkten.

      Programmet beräknar genomsnittet för positionerna och den genomsnittliga punkten visas på kartan.

3. Du kan inkludera eller exkludera specifika positioner från beräkningen av medelvärdet genom att trycka på Detaljer.

   Resterna från den genomsnittliga positionen till respektive individuell position visas.

4. För att ändra metod för beräkning av medelvärde, trycker du på Alternativ. Standardmetoden är Viktad.

   För mer information om de tillgängliga alternativen och hur medelvärdet beräknas, se Medelvärdesberäkning.

5. Tryck på Lagra.

   Om ett genomsnittligt läge för punkten redan existerar i databasen, raderas den befintliga punkten automatiskt när den nya genomsnittliga positionen lagras.

Ett genomsnittligt läge uppdateras inte automatiskt om de lägen som används för att beräkna genomsnittet ändras. Till exempel om kalibreringen uppdateras, om observationer ändras eller raderas, eller om nya observationer med samma namn läggs till. Om detta inträffar bör du göra om beräkningen för det genomsnittliga läget.