# Korrigera stationsetablering

Använd Cogo-funktionen Korrigera stationsetablering om du behöver tillämpa korrigeringar för stationsetableringen och alla uppmätta punkter med samma stationsetablering.Funktionen Korrigera stationsetablering kan användas för att rikta om och översätta en stationsinställning där tillfälliga eller koordinater för azimut eller stationen har använts.

Det är endast stationsetableringar med en inmatad azimut till referensobjektet som kan riktas om och översättas. En inmatad azimut till ett referensobjekt används när koordinaterna för stationen eller referensobjektets punkt är okända.

1. Om du vill öppna formuläret Korrigera stationsetablering trycker du på och väljer Cogo/Justera/Korrigera stationsetablering.

2. I fältet Stationsetablering, väljer du den punkt som du vill justera.Det är endast stationer i jobbet med en inmatad azimut till referensobjekt som går att välja.
3. Välj transformationstyp. Välj något eller båda av följande:
   - Välj Korrigera om sektionsetablering för att justera stationsetableringens riktning.
   - Välj Översätt station för att översätta stationens koordinater till de korrekta koordinaterna.
4. Tryck på Godkänn.
5. Om du har valt alternativet Korrigera om stationsetablering:
   1. Välj något av följande, i fältet Metod:
      - Välj Ange azimut för nytt referensobjekt och sedan värdet för det nya referensobjektets azimut.
      - Välj Ange vridningsvärde och ange sedan det nya värdet för Vridning.

   2. Tryck på Använd.

      Kartan uppdaterar stationen och eventuella punkter som uppmätts med samma stationsetablering. Ursprunglig azimut för referensobjektet uppdateras också.

   3. Tryck på Bekräfta för att spara förändringarna i jobbet.Tryck på Esc för att ångra ändringarna, om de inte ser korrekta ut.

6. Om du har valt alternativet Översätt station:

   1. Välj något av följande, i fältet Metod:

      - Välj Två punkter, och sedan Från-punkt och Till-punkt.

      - Välj Deltan och ange sedan Nordlig, Östlig och/eller Höjd för deltat.Deltat är det avstånd som punkten måste flyttas.

      - Välj Mata in koordinater och ange sedan punktens nya koordinater.

   2. Tryck Beräkna.

      En pil på kartan markerar den punkt som kommer att flyttas och vart den flyttas.

   3. Tryck på Använd.

      Kartan uppdaterar stationen och eventuella punkter som uppmätts med samma stationsetablering. Den ursprungliga punkten flyttas också.

   4. Tryck på Bekräfta för att spara förändringarna i jobbet.Tryck på Esc för att ångra ändringarna, om de inte ser korrekta ut.