# Sätta ut stationer på en väglinje

Vid utsättning från en vägdesignfil

1. Tryck på stationen på väglinjen på kartan, på skärmen val av utsättning.

   Eller i utsättningsformuläret:

   1. Välj Station på väglinje i fältet Sätt ut.

   2. Tryck på bredvid fältet Väglinje för att välja väglinjen i listan. Väglinjerna i listan bestäms utifrån de tvärsektioner som är tilldelade din aktuella position relativt vägen.

   3. Tryck på bredvid fältet Station och välj stationen.

   - Om vägen inte innehåller en väglinje vid den offset som du vill sätta ut kan du ange ett nominellt offsetvärde i fältet Offset och sedan välja station.

   - Tryck på bredvid fältet Station för att visa skärmen Välj station, för att anpassa de tillgängliga stationerna vid en utsättning. Se Tillgängliga stationer för utsättning.

2. Lägg till följande funktioner, om så krävs:
   - Lämna vägutrymmet tomt för konstruktion eller definiera en konstruktionsoffset, för att sätta ut offset från vägen.
   - För att bekräfta konstruktionen av vägytan, och definiera en tvärlutning.
   - För att sätta ut punkter på andra vägytor än de slutförda vägytorna, och definiera en dellutning.

3. Tryck på Starta.

   Skärmen Vägnavigering visas.Tryck på Alternativ för att konfigurera inställningar för navigeringsvisning, lutning, information om utsättningskontrollerad punkt, eller till visa deltan relativt till en digital terrängmodell (DTM).

4. Använd informationen på skärmen Vägnavigering för att se din position i förhållande till vägen och navigera till punkten för att sätta ut den.

   Om du sätter ut en släntanslutning med konstruktionsoffset, navigerar du till släntanslutningen och trycker sedan på Tillämpa för att lägga till konstruktionsoffseten. Du uppmanas att tillämpa offsets från din aktuella position. Om du inte är vid släntanslutningspositionen, väljer du Nej för att navigera till släntanslutningspositionen och trycker sedan på Tillämpa igen. För att lagra släntanslutningspositionen och konstruktionsoffseten, se Konstruktionsförskjutningar.

5. Om det behövs, kan du lägga till eller redigera en sidolutning.
6. För att sätta ut släntkrönets position för en släntskärning vid mätning relativt till en sidolutning, trycker du och håller i plan- eller tvärsektionsvyn och väljer därefter Sätt ut släntskärning för släntkrön.Denna option är användbar när ytterslänten innefattar ett skärningsdike.
7. Tryck på Mellanslag eller på bredvid deltat för Designhöjd och ange det nya värdet, för att redigera Designhöjden. Tryck på Mellanslag eller och sedan på bredvid fältet Designhöjd och välj Läs in den ursprungliga höjden igen, om du vill återställa den ursprungliga höjden efter redigeringen.

8. Tryck på Mät för att mäta punkten, när den är inom toleransen.

   Vid användning av ett Trimble SX12 skannande totalstation i TRK-läge med laserpekaren aktiverad visar skärmen Utsättning skärmknappen Markera punkt istället för skärmknappen Mät. Tryck på Markera punkt för att sätta instrumentet i STD-läge. Laserpekaren slutar blinka och flyttar sig för att positionera sig på EDM-platsen. Om du trycker på Godkänn för att lagra punkten, återgår instrumentet automatiskt till TRK-läge och laserpekaren börjar blinka igen. Om du vill mäta om och uppdatera delta för utsättningarna trycker du på Mät när du har tryckt på Markera punkt och innan du trycker på Godkänn. Se EDM-inställningar, för mer information.

9. Tryck på Lagra.

   Programmet återgår till navigeringsskärmen.

#### Nästa steg

- Tryck på skärmknappen Sta+ eller Sta- för att välja nästa eller föregående station, för att fortsätta mäta punkter längs vägen.

  Om du har aktiverat fältet Automatisk ökning på skärmen Välj station väljs nästa eller föregående station automatiskt. Se Tillgängliga stationer för utsättning.

- Ändra utsättningsmetoder och utsättning:
  - Till vägen, dubbeltryck på en tom del av kartan.
  - Till en väglinje, tryck på väglinjen på kartan.
  - En Station på en väglinje, tryck på stationen på en väglinje på kartan.
- För att lämna den här utsättningsmetoden, trycker du på Esc.

Vid utsättning från väglinjer och ytor

1. Tryck på stationen på väglinjen på kartan, på skärmen val av utsättning.

   Eller i utsättningsformuläret:

   1. Välj Station på väglinje i fältet Sätt ut.

   2. Tryck på bredvid fältet Väglinje för att välja väglinjen i listan. Väglinjerna i listan bestäms utifrån de tvärsektioner som är tilldelade din aktuella position relativt vägen.

   3. Tryck på bredvid fältet Station och välj stationen.

   Tryck på bredvid fältet Station för att visa skärmen Välj station, för att anpassa de tillgängliga stationerna vid en utsättning. Se Tillgängliga stationer för utsättning.

2. Lämna vägutrymmet tomt för konstruktion eller definiera en konstruktionsoffset, för att sätta ut offset från vägen.

3. Tryck på Starta.

   Skärmen Vägnavigering visas.Tryck på Alternativ för att konfigurera inställningar för navigeringsvisning, lutning, information om utsättningskontrollerad punkt, eller till visa deltan relativt till en digital terrängmodell (DTM).

4. Använd informationen på skärmen Vägnavigering för att se din position i förhållande till vägen och navigera till punkten för att sätta ut den.

5. Tryck på Mät för att mäta punkten, när den är inom toleransen.

   Vid användning av ett Trimble SX12 skannande totalstation i TRK-läge med laserpekaren aktiverad visar skärmen Utsättning skärmknappen Markera punkt istället för skärmknappen Mät. Tryck på Markera punkt för att sätta instrumentet i STD-läge. Laserpekaren slutar blinka och flyttar sig för att positionera sig på EDM-platsen. Om du trycker på Godkänn för att lagra punkten, återgår instrumentet automatiskt till TRK-läge och laserpekaren börjar blinka igen. Om du vill mäta om och uppdatera delta för utsättningarna trycker du på Mät när du har tryckt på Markera punkt och innan du trycker på Godkänn. Se EDM-inställningar, för mer information.

6. Tryck på Lagra.

   Programmet återgår till navigeringsskärmen.

#### Nästa steg

- Tryck på skärmknappen Sta+ eller Sta- för att välja nästa eller föregående station, för att fortsätta mäta punkter längs vägen.

  Om du har aktiverat fältet Automatisk ökning på skärmen Välj station väljs nästa eller föregående station automatiskt. Se Tillgängliga stationer för utsättning.

- Ändra utsättningsmetoder och utsättning:
  - Till den primära väglinjen, tryck på Esc och välj sedan Till den primära väglinjen i fältet Utsättning.
  - Till väglinjen, tryck på Esc och sedan på väglinjen på kartan.
  - Till två väglinjer tryck på Esc och välj sedan Till två väglinjer i fältet Utsättning.
  - En Station på en väglinje, tryck på Esc och sedan på stationen på en väglinje på kartan.