# Ytskanning

Använd ytskanning för att skanna ytor när du är ansluten till en Trimble S Series totalstation som inte har Trimble VISION-teknik.Om det anslutna instrumentet har Trimble VISION-teknik eller är ett Trimble SX10 eller SX12 skannande totalstation, se Skanning.

1. Från Mätning ‑menyn, välj Ytskanning.
2. Ange Startpunktens namn och kod.
3. I Metod‑fältet, välj en mätmetod.
4. Definiera den yta som ska skannas samt planintervallet med någon av metoderna nedan.

5. Tryck på symbolen för instrumentet i statusfältet för att öppna skärmen för Instrumentets funktioner och ställa in EDM-mätmetod (TRK är snabbast).

   Det totala antalet punkter som skall skannas, planets dimensioner, samt beräknad skanningstid visas.Ändra skanningsstorlek, stegstorlekar eller EDM-mätmetod för att öka eller minska antalet punkter och skanningstid.

6. Tryck på Starta.

## Att definiera skanningytan

För att definiera skanningsytan, gör ett av följande:

- Om punkten redan existerar, mata in punktnamnet, eller använd menypilen för att välja denna från listan.
- Från popup‑menyn i fälten Längst upp och Längst ner, välj Snabb Fix eller Mät för att mäta och lagra punkter som definierar sökgränserna.

Definiera skanningsytan med en av följande metoder.

Den definierade ytan för skanning kanske inte passar rutnätsintervallet exakt. Det kan finnas en yta som blir över längs skanningsytorna som är mindre än planintervallet. Om bredden på denna yta är mindre än en femtedel av planintervallet, mäts inte punkterna längs denna skanningsyta. Om bredden är större än en femtedel av planintervallet, skannas en extra punkt.

HV VV-intervall

Använd denna metod på komplexa ytor då Du inte kan använda ett rektangulärt plan för att approximera den yta som ska skannas (hänvisas till följande diagram).

1. Sikta mot skanningsytans övre vänstra hörn (1) och mät en punkt.
2. Sikta mot skanningsytans nedre högre hörn (2) och mät en annan punkt.
3. Definiera vinkelplanets intervall, där:
   3 är horisontalvinkeln
   4 är vertikalvinkeln

För att definiera en endast horisontell skanning av en 360° skanningsyta, ställer du in de övre vänstra och nedre högra punkterna med samma namn, och anger VV-intervallet till null.

Rektangulär plan

Använd denna metod på en yta där Du behöver ett regelbundet planintervall. Programmet Trimble Access avgör planets vinkel och använder detta och planintervallet för att uppskatta hur långt instrumentet måste vridas för varje efterföljande punkt.

1. Sikta mot första hörnet i skanningsytan (1) och mät en punkt.
2. Sikta mot andra hörnet i skanningsytan (2) och mät en annan punkt.
3. Sikta mot den tredje punkten på motsatt sidan av planet (3) och mät till en punkt.
4. Definiera rutnätsintervall, där:
   4 är horisontalavståndet
   5 är vertikalavståndet

Linje och offset

Använd denna metod för att definiera ytan som skall skannas från en mittlinje och har lika stora offsets till vänster och till höger. Programmet Trimble Access definierar ytan med hjälp av horisontella förskjutningar vinkelrätt mot mittlinjen. Mjukvaran använder sedan denna definition och stationsintervallet för att ungefärligen fastställa hur långt instrumentet skall vridas för varje efterföljande punkt.

1. Gör ett av följande:

- Tvåpunktsmetoden:
  1. Sikta mot mittlinjens startpunkt (1) och mät en punkt.
  2. Sikta mot mittlinjens ändpunkt (2) och mät en annan punkt. Dessa två punkter (1 och 2) definierar mittlinjen.
- Gå till popup‑menyn i Startpunkt ‑fältet.Ändra metoden och definiera sedan linjen via en startpunkt med azimut och längd.

2. Definiera stationsintervallet (3).
3. Definiera maximalt offsetavstånd (4).
4. Definiera offsetintervallet (5).

Programmet Trimble Access söker först av mittlinjen, därefter punkterna på den högra sidan, och slutligen punkterna på den vänstra sidan.