# Sätta ut en station på en väglinje

Tryck på bredvid fältet Station för att visa skärmen Välj station, för att anpassa de tillgängliga stationerna vid en utsättning. Se Tillgängliga stationer för utsättning.

1. Tryck på stationen på väglinjen på kartan eller i utsättningsformuläret:

   1. Välj Station på väglinje i fältet Sätt ut.

   2. Tryck på bredvid fältet Väglinje för att välja väglinjen i listan. Väglinjerna i listan bestäms utifrån de tvärsektioner som är tilldelade din aktuella position relativt vägen.

   3. Tryck på bredvid fältet Station och välj stationen.

   Om vägen inte innehåller en väglinje vid den offset som du vill sätta ut kan du ange ett nominellt offsetvärde i fältet Offset och sedan välja station.

2. Lägg till följande funktioner, om så krävs:
   - För att sätta ut offset för positioner från vägen, lämna vägutrymmet tomt för konstruktion eller definiera en konstruktionsoffset.
   - För att bekräfta konstruktionen av vägytan, och definiera en tvärlutning.
   - För att sätta ut punkter på andra vägytor än de slutförda vägytorna, och definiera en dellutning.
3. Tryck på Starta.

4. Använd plan- eller tvärsektionsvyn för att navigera till punkten.Se Navigera till utsättning.

   Om du sätter ut en släntanslutning med konstruktionsoffset, navigerar du till släntanslutningen och trycker sedan på Tillämpa för att lägga till konstruktionsoffseten. Du uppmanas att tillämpa förskjutningarna från din aktuella position. Om du inte är vid släntanslutningspositionen, väljer du Nej för att navigera till släntanslutningspositionen och trycker sedan på Tillämpa igen. För att lagra släntanslutningspositionen och konstruktionsoffseten, se Konstruktionsoffset för RXL-, LandXML-, och 12da-vägar.

5. Om det behövs, kan du lägga till eller redigera en sidolutning.
6. För att sätta ut släntkrönets position för en släntskärning vid mätning relativt till en sidolutning, trycker du och håller i plan- eller tvärsektionsvyn och väljer därefter Sätt ut släntskärning för släntkrön.Denna option är användbar när ytterslänten innefattar ett skärningsdike.
7. Tryck på Mellanslag eller på och ange det nya höjdvärdet, för att redigera höjden. Tryck på Mellanslag eller och sedan på och välj Läs in originalhöjd igen.

8. Tryck på Mät för att mäta punkten, när den är inom toleransen.

   Vid användning av ett Trimble SX12 skannande totalstation i TRK-läge med laserpekaren aktiverad visar skärmen Utsättning skärmknappen Markera punkt istället för skärmknappen Mät. Tryck på Markera punkt för att sätta instrumentet i STD-läge. Laserpekaren slutar blinka och flyttar sig för att positionera sig på EDM-platsen. Om du trycker på Godkänn för att lagra punkten, återgår instrumentet automatiskt till TRK-läge och laserpekaren börjar blinka igen. Om du vill mäta om och uppdatera delta för utsättningarna trycker du på Mät när du har tryckt på Markera punkt och innan du trycker på Godkänn. Se EDM-inställningar, för mer information.

9. Tryck på Lagra.

   Programmet återgår till navigeringsskärmen.

   Du kan sedan:

   - Fortsätta att mäta punkter längs vägen. Tryck på skärmknappen Sta-, för att välja föregående station. Tryck på skärmknappen Sta +, för att välja nästa station.

     Eller, tryck på bredvid fältet Station för att öppna skärmen Välj station och sedan välja Sta- eller Sta+ i fältet Automatisk ökning för att automatisera valet av föregående eller nästa station.

   - Trycka på Esc för att avsluta den här utsättningsmetoden.
   - Ändra utsättningsmetoder. För att sätta ut:
     - Till vägen, dubbeltryck på en tom del av kartan.
     - Till en väglinje, tryck på väglinjen på kartan.
     - En Station på en väglinje, tryck på stationen på en väglinje på kartan.