# Skannade punkter och punktmoln

3D-skanningar som skapats med Trimble Access lagras i separata skanningfiler som är associerade med jobbet. Formatet på den skannade filen beror på det instrument som utförde skanningen:

- Skannade punktmoln som skapats med hjälp av ett Trimble SX10 eller SX12 skannande totalstation lagras som .rwcx-fileri lämpligt <projekt>\<job‑namn> Files\SdeDatabase.rwi.
- Skannade punkter som skapats med hjälp av ett instrument i Trimble VX- eller S-serie som har tekniken Trimble VISION lagras som .tsf-fileri lämplig mapp på <project>\<job‑namn> Files.

Visa skannade punkter på kartan och på skärmen Video

För att välja de skannade punkter och punktmoln som visas på kartan eller på skärmen Video, trycker du på i verktygsfältet för Karta eller i verktygsfältet för Video för att öppna Lagerhantering och sedan välja fliken Skanningar.Tryck på en skanning för att välja den.Det går att markera flera skannade filer.Se Hanterar skannade lager.

Skannade filer innehåller skannade punktmoln (.rwcx-filer) från ett Trimble SX10 eller SX12 skannande totalstation och skannade .tsf-filersom skapats med hjälp av ett instrument i Trimble VX-serien eller S-serien med tekniken Trimble VISION.

Ett område innehåller skannade punkter från ett eller flera .rcwx-skannade punktmoln eller från andra områden.Skapa ett område för att endast inkludera de skannade punkter som du är mest intresserad av.Du kan hantera områden på fliken Skanningar i Lagerhantering.Ett område är särskilt användbart vid utförande av en ytinspektion.Se Ytinspektion.

Använd Begränsningsrutan för att exkludera det skannade punktmolnet, för att se tydligare inuti ett punktmoln.Se Begränsningsruta.

Om du vill ändra punktmolnens utseende, trycker du på i verktygsfältet för Karta eller i verktygsfältet för Video och väljer Inställningar. Fälten i de inställda visningsalternativen för Punktmoln såsom punktstorlek eller punktmolnets färgläge, kan du använda för att markera de egenskaper hos den skannade punkten som du är mest intresserad av, inklusive punkternas höjd och punkternas reflektiva ljusstyrka. Se Kartinställningar eller inställningar för Videoinställningar.

För att välja skannade punkter

Från kartan kan du välja skannade punkter och sedan använda dessa i andra programfunktioner såsom utsättning eller för att skapa en yta eller beräkna en volym.

Utsättningar och granskningar tillåter att maximalt 20 punktmoln är valda samtidigt. Val av punkter från punktmoln med hjälp av metoden dra och släpp går inte att använda vid utsättning och granskning, då denna metod i normalfallet väljer fler än 20 punkter. För att välja punkter i punktmoln för utsättning eller granskning, trycker du på dessa individuellt på kartan för att välja dem.

När en skannad punkt som blivit uppmätt med hjälp av en Trimble SX10 eller SX12 skannande totalstation används i jobbet, exempelvis i en Cogo-beräkning, kommer en punkt att skapas i jobbet på samma plats som den skannade punkten.

För att välja alla punkter i en .tsf-fil, trycker och håller du på kartan och väljer sedan Välj. Tryck på en eller flera skannade filer i listan för att välja dem. Använd skärmtangenten Välj för att redigera listan över de valda skannade filerna. Använd skärmtangenten Återställ för att avmarkera alla skannade filer. Om punkterna redan är markerade, markerar du kryssrutan Lägg till i aktuellt val för att lägga till punkterna i det aktuella valet. Avmarkera kryssrutan om du vill skriva över det nuvarande valet.

För att utföra en skanning

Se Skanna med ett SX10 eller SX12 och Skanna med hjälp av instrument i VX eller S-serien, för att utföra 3D-skanning.