# Instrumentinställningar

För att visa skärmen Instrumentinställningar:

- Tryck på och välj Instrument/Instrumentinställningar.
- Tryck och håll in instrumentsymbolen i statusfältet.

Beroende på det instrument som kontrollenheten är kopplad till, kan följande funktioner eventuellt finnas tillgängliga:

Instrumentinformation

Den tillgängliga instrumentinformationen beror på det anslutna instrumentet, men kan omfatta:

- Instrumentnamn, Instrumenttyp, Serienummer och Firmware version.

  Uppgifterna lagras i jobbfilen och kan matas ut till en rapport vid export av jobbdata.

- Instrumentkonfiguration, som visar information såsom radiovariant och vinkelnoggrannhet för det anslutna instrumentet.

I vissa instrument kan du trycka på Namn för att ange instrumentets namn.

Wi-Fi-kanal

Om det anslutna instrumentet är ett Trimble SX10 eller SX12 skannande totalstation väljer du önskad WiFi-kanal. Vid anslutning via WiFi kan du se att anslutningen försvinner i upp till 30 sekunder när du tillämpar den här ändringen.

Det kan vara användbart att ange kanalen vid anslutning via Wi-Fi i överfulla Wi-Fi-miljöer.

Instrumentet måste ha firmware S2.2.x eller senare installerad, för att det ska gå att ställa in Wi-Fi-kanalen.

Inställningar för Wi-Fi HaLow

Om det anslutna instrumentet är en Trimble SX12 skannande totalstation med Wi-Fi HaLow™ visas fält för inställningar av Wi-Fi HaLow-kommunikation. Anslut till instrumentet med vanlig Wi-Fi eller med en kabel, för att göra den första inställningen.

För att ansluta till en SX12 med Wi-Fi Halow, måste Trimble Access köras på en Trimble-kontrollenhet som har en EMPOWER EM130 Wi-Fi HaLow-modul. Wi-Fi HaLow använder ett annat frekvensband än standard WiFi och är endast tillgängligt i USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland.

Konfigurera inställningar för Wi-Fi HaLow:

1. Välj Wi-Fi HaLow-läge:

   - Hög bandbredd är den rekommenderade inställningen för de flesta situationer eftersom den ger det bästa dataflödet för stora mängder data, som exempelvis skannade punktmoln, bilder och videoströmning.

   - Låg bandbredd kan erbjuda ytterligare områden i vissa miljöer med minskad genomströmning. Låg bandbredd erbjuder ytterligare kanalalternativ i vissa regioner.

2. Välj Wi-Fi HaLow-kanalen.

   De tillgängliga kanalerna bestäms av det läge för Wi-Fi HaLow som du har valt. Om du valde Hög bandbredd visas tillgängliga kanaler med 2 MHz bandbredd. Om du valde Låg bandbredd visas kanaler med 1 MHz bandbredd.

   Tryck på Välj kanal automatiskt för att välja den bästa kanalen i det valda bandet automatiskt. Programmet skannar och utvärderar de tillgängliga kanalerna och väljer den bästa tillgängliga kanalen, som kan vara den kanal som för närvarande är vald. Tryck på Godkänn för att återansluta till instrumentet på den nya kanalen, när den nya kanalen har valts. Om instrumentet för närvarande är anslutet med Wi-Fi HaLow avbryts anslutningen medan programmet återansluter till instrumentet med den nya kanalen.

3. Tryck på Godkänn för att tillämpa ändringarna.

Vid anslutning till ett SX12 med WiFi HaLow kan du se att anslutningen kopplas från i upp till 30 sekunder vid tillämpning av ändringar i inställningarna för WiFi HaLow.

Instrumentets lösenord

Om det anslutna instrumentet är ett Trimble SX12 skannande totalstation med firmware S2.8.x eller senare installerad och Trimble Access ansluter till instrumentet via WiFi eller WiFi HaLow, kan du bli ombedd att ange lösenordet för instrumentanslutningen.

Tryck på skärmknappen Lösenord längst ned på skärmen Instrumentinställningar, för att ändra lösenordet.

Se Instrumentets WiFi-anslutningar och Instrumentets lösenord, för mer information.

Säkerhet med PIN-kod

Tryck på PIN och ange och godkänn därefter PIN-koden, för att aktivera PIN-koden för att låsa instrumentet. PIN‑koden måste vara ett 4‑siffrigt numeriskt värde förutom 0000.

När denna funktionen är aktiverad visas skärmen Lås upp instrumentet när man ansluter till instrumentet. Ange PIN-koden och tryck på Godkänn.

När PIN-koden har angivits, trycker du på PUK och registrerar PUK-koden. Använd detta nummer om du har glömt din PIN-kod. Tio felaktiga PIN-kodsförsök resulterar i att instrumentet blockeras. Om detta inträffar uppmanas man ange en PUK-kod för att låsa upp instrumentet.

Om instrumentet är låst och du inte vet din PIN- eller PUK-kod, måste du kontakta din Trimble-återförsäljare för hjälp.

Tryck på Instrument/Instrumentinställningar/PIN, ange aktuell PIN-kod och ange bekräfta sedan den nya PIN-koden, för att ändra PIN-koden.

Tryck på Instrument/Instrumentinställningar/PIN, ange aktuell PIN-kod och tryck sedan på Ingen, för att ta bort säkerhet med PIN-kod. Programmet ändrar PIN-koden till 0000, vilket innebär att ingen PIN-kodssäkerhet är inställd.

PIN‑koden kan även aktiveras med hjälp av alternativet Security på instrumentets display för cirkelläge 2.

Auto-fokus

När kryssrutan Autofokus är markerad, kommer instrumentet att fokusera automatiskt när det automatiskt vänder sig mot en punkt.

- För Trimble SX10 eller SX12 skannande totalstation, har alla kameror förutom Telekameran ett fast fokus.Telekameran har autofokus eller så kan den fokuseras manuellt.Se Alternativ för instrumentets kamera.
- Nya instrument skeppas med Autofokus kalibrerad i fabriken.Vid uppgradering av firmware på äldre instrument måste du först kalibrera Auto fokus via funktionen Kalibrering/Kalibrera autofokuspå instrumentets skärm för cirkelläge 2.
- Om höjderna är okända kan inte den beräknade lutande längden bestämmas och instrumentet kommer istället fokuseras baserat på det horisontella avståndet.

Hårkorsbelysning

Använd styrningen för Hårkorsbelysning för att ändra hårkorsets belysning.Detta är användbart när det är svårt att urskilja hårkorset, t.ex. i en tunnel.

Cirkelläge 2 bakgrundsbelysning

Välj Cirkelläge 2 bakgrundsbelysning för att aktivera bakgrundsbelysningen för cirkelläge 2.

Service information

Konventionella instrument bör underhållas regelbundet.Tryck på Instrument/Instrumentinställningar/Service, för att kontrollera när instrumentet behöver service nästa gång.På vissa instrument, visas ett varningsmeddelande när instrumentet behöver service.Det går fortfarande att använda instrumentet när detta meddelande visas, men du bör så snart som möjligt kontakta din Trimble-återförsäljare för att planera en service.

Prismatest

Prismatestet används huvudsakligen i Survey Basic vid en avståndsmätningen som ska visas som en död registrering.

Om instrumentet flyttas mer än 30 cm från platsen där den sista mätningen observerades, uppdateras HV och VV, men LL återgår till "?" för att förhindra att man förväxlar nästa prismats avstånd med det tidigare uppmätta prismats avstånd.