# Sätta ut en station med skevning från en utbredning

Tryck på bredvid fältet Station för att visa skärmen Välj station, för att anpassa de tillgängliga stationerna vid en utsättning. Se Tillgängliga stationer för utsättning.

1. Välj Skevningsoffset i fältet Utsättning.

2. Tryck på bredvid fältet Station och välj station eller ange ett nominellt stationsvärde.

3. Tryck på Skevningsoffset och ange värdena för skevning och offset.

   Enligt vad som visas i diagrammet nedan, definieras punkten som ska sättas ut (1) från stationen (3) av en offset (5) längs med skevningen (2). Skevningen kan definieras av en deltavinkel till en linje framåt eller bakåt (6) vid räta vinklar till utbredningen som sätts ut (4), eller så kan skevningen definieras utifrån ett azimut-värde. Diagrammet nedan visar en punkt definierad av skevning framåt och offset till höger.

4. Höjden för punkten kan definieras av:
   - Släntlutning från utbredning – Höjden beräknas utifrån en lutning från höjden på utbredningen vid den angivna stationen.
   - Delta‑värde från utbredning – Höjden beräknas utifrån delta‑värdet från höjden på utbredningen vid den angivna stationen.
   - Skriv in – Höjden skrivs in.

   Om linjegeometrin bara har en horisontell utbredning, måste punktens höjd skrivas in.

5. Tryck och håll på kartan och välj Definiera konstruktionsförskjutningar, om Konstruktionsförskjutningar krävs.Ange värden i fältet Konstruktionsförskjutningar.Se Konstruktionsförskjutningar.

   Punkten kan inte sättas ut om den beräknade positionen är innan början eller bortom slutet av utbredningen.

6. Tryck på Starta.

7. Navigera till punkten.

   Höjden på din aktuella position och designhöjden för den beräknade positionen, samt skevningsoffset och delta-information visas.

   När utsättningsmetoden är Station på linjegeometri eller Skevningsoffset, kan du redigera höjden.Tryck på Mellanslag eller och ange det nya höjdvärdet, för att redigera detta. Tryck på Mellanslag eller och sedan på bredvid fältet Designhöjd och välj Läs in den ursprungliga höjden igen, om du vill återställa den ursprungliga höjden efter redigeringen.

   Vid utsättning av en station med skevningsoffset, är inte tvärsektionsvyn tillgänglig.

8. Tryck på Mät för att mäta punkten, när den är inom toleransen.

   Vid användning av ett Trimble SX12 skannande totalstation i TRK-läge med laserpekaren aktiverad visar skärmen Utsättning skärmknappen Markera punkt istället för skärmknappen Mät. Tryck på Markera punkt för att sätta instrumentet i STD-läge. Laserpekaren slutar blinka och flyttar sig för att positionera sig på EDM-platsen. Om du trycker på Godkänn för att lagra punkten, återgår instrumentet automatiskt till TRK-läge och laserpekaren börjar blinka igen. Om du vill mäta om och uppdatera delta för utsättningarna trycker du på Mät när du har tryckt på Markera punkt och innan du trycker på Godkänn. Se EDM-inställningar, för mer information.

9. Tryck på Godkänn för att lagra punkten.
10. Om du valde alternativet Visa före lagring kommer de utsatta delta du valde i skärmen Utsättningsalternativ att visas. Tryck på Lagra.

11. Fortsätta mäta punkter längs linjegeometrin. Tryck på skärmknappen Sta-, för att välja föregående station. Tryck på skärmknappen Sta +, för att välja nästa station.

    Eller, tryck på bredvid fältet Station för att öppna skärmen Välj station och sedan välja Sta- eller Sta+ i fältet Automatisk ökning för att automatisera valet av föregående eller nästa station.