# Sätta ut till linjegeometrin

1. Tryck på linjegeometrin på kartan eller välj Till linjegeometrin i fältet Utsättning.
2. Tryck och håll på kartan och välj Definiera konstruktionsförskjutningar, om Konstruktionsförskjutningar krävs.Ange värden i fältet Konstruktionsförskjutningar.Se Konstruktionsförskjutningar.
3. Tryck på Starta.

4. Navigera relativt till linjegeometrin.

   En streckad grön linje ritas i en rät vinkel från din aktuella position till poly-linjen. Höjden på din aktuella position och designhöjden för den beräknade positionen visas.

   För att växla mellan planvyn och tvärsektionsvyn, trycker du på .

   Tvärsektionen som visar din aktuella position och målet, som är riktad i riktningen för den ökande stationen. Konstruktionsförskjutning/arna visas som gröna linjer. Om konstruktionsförskjutningar har angivit, anger den mindre enkelcirkeln det valda läget och dubbelcirkeln anger det valda läget justerat för de/n/ angivna konstruktionsförskjutningen/arna.

5. Tryck på Mät för att mäta punkten, när den är inom toleransen.

   Vid användning av ett Trimble SX12 skannande totalstation i TRK-läge med laserpekaren aktiverad visar skärmen Utsättning skärmknappen Markera punkt istället för skärmknappen Mät. Tryck på Markera punkt för att sätta instrumentet i STD-läge. Laserpekaren slutar blinka och flyttar sig för att positionera sig på EDM-platsen. Om du trycker på Godkänn för att lagra punkten, återgår instrumentet automatiskt till TRK-läge och laserpekaren börjar blinka igen. Om du vill mäta om och uppdatera delta för utsättningarna trycker du på Mät när du har tryckt på Markera punkt och innan du trycker på Godkänn. Se EDM-inställningar, för mer information.

6. Tryck på Godkänn för att lagra punkten.
7. Om du valde alternativet Visa före lagring kommer de utsatta delta du valde i skärmen Utsättningsalternativ att visas. Tryck på Lagra.