# Navigera till punkten i en mätning med totalstation

Om du använder Riktnings‑ och avstånds‑ läget:

1. Håll displayen framför dig när du går framåt i den riktning som pilen pekar. Pilen pekar i riktningen för den punkt som du avser att mäta (”målet”).
2. När du befinner dig inom 3 meter (10 fot) från punkten, försvinner pilen och in‑/ut‑ och vänster‑/högerriktningarna visas, med instrumentet som referenspunkt. Följ anvisningarna nedan för att navigera i detta läge.

Om du använder In‑/ut‑ och vänster/höger‑läge:

1. Den första displayen visar hur instrumentet bör vridas, vinkeln som instrumentet bör visa och avståndet från den senast utsatta punkten till den punkt som håller på att sättas ut.

2. Vrid instrumentet (konturerna av två pilar visas när det är i linje), och dirigera den person som håller i stången så att personen är i linje.

   Om Du använder ett servoinstrument och Servoautovrida ‑fältet i mätprofilen är satt till HV & VV eller Endast HV , vrids instrumentet automatiskt mot punkten.Om man arbetar med fjärrstyrning, eller när fälte Servoautovrid i mätprofilen är satt till Av‑läget, vrids inte instrumentet automatiskt.

3. Om instrumentet inte är i TRK‑läge, trycker du på Mät för att göra en avståndsmätning.
4. Displayen visar hur långt personen som håller i stången bör röra sig mot eller från instrumentet.
5. Dirigera personen som håller i stången, och utför ytterligare en avståndsmätning.
6. Upprepa steg 2–5 tills dess att punkten har lokaliserats (när fyra stycken konturpilar visas) och markera sedan punkten.

7. Om en mätning till målet ligger inom vinkel- och avståndstoleransen, kan du närsomhelst trycka på Lagra för att godkänna den aktuella mätningen. Om instrumentet befinner sig i TRK‑läge och du behöver en avståndsmätning med högre precision, trycker du på Mät för att göra en STD‑mätning och sedan på Lagra för att godkänna mätningen. Tryck på Esc för att ignorera STD‑mätningen och gå tillbaka till instrumentets TRK‑läge.

   Om du hanterar ett robotikinstrument via fjärrstyrning från prismat:

   - spårar instrumentet automatiskt prismat när det rör sig
   - uppdaterar instrumentet kontinuerligt den grafiska displayen
   - kastas den grafiska displayen om och pilarna visas från målet (prismat) till instrumentet