# Mätning med endast vinklar eller vinklar och längd

I en mätning med totalstation, kan du mäta en punkt med hjälp av både en horisontell och vertikal vinkel eller endast en horisontalvinkel. Alternativt kan du mäta en punkt med hjälp av vinklar och en längd.

1. Tryck på och välj Mätning/Mät detaljpunkt.
2. Ange Punktens namn, och Koden, om så krävs.
3. I fältet Metod, väljer du Endast vinklar, Endast H. vinkel eller Vinklar och längd.
4. I Prismahöjds‑ fältet, mata in prismats höjd.

5. Tryck på Alternativ och ändra inställningarna i grupprutan Servo/Robotmätning, för att ställa in det perspektiv från vilket objekten förskjuts. Se Servo/Robot för ytterligare information.

6. När du använder mätmetoden Vinklar och längd, trycker du på Avst. för att mäta och fixera den horisontella längden, och vrider sedan instrumentet.Avståndet förblir fixerat men de horisontella och vertikala vinklarna ändras.

   Avståndet ändras till ? om inställningen för Måltest är aktiverad i skärmen Instrumentinställningar och om instrumentet är vridet mer än 30 cm från målet.Se Prismatest.

7. Tryck på Mät.

8. Om Du valde kryssrutan för Visa innan lagring i mätprofilen, visas observationen justerad för förskjutet avstånd. Tryck på Lagra.

Genomsnittet från två observationer av endast vinklar, från två kända punkter kan användas för att beräkna koordinaterna för skärningspunkten.För att beräkna observationernas medelvärde måste de vara lagrade med samma punktnamn.När meddelandet Dubblettpunkt: Utanför toleransen visas väljer du Medeltal.Alternativt går det att beräkna observationernas genomsnitt genom att använda Beräkna medeltal.Du kan välja beräkningsmetod för medelvärde i skärmen Cogo‑inställningar.