# Konfigurering av instrument

Tryck på och välj Inställningar/Mätprofiler/<profilnamn>/Instrument, för att konfigurera instrumentets inställningar.

De fält som visas på sidan Instrument i mätprofilen beror på instrumentets tillverkare och den modell som valts överst på skärmen.Om du använder ett instrument från en tredjepartstillverkare, se Välja en totalstation från en tredje part.

Överföringshastighet och paritet

När Du byter instrumenttypen ändras överföringshastigheten och pariteten automatiskt till standardinställningarna för det valda instrumentet.

Använd fältet Överföringshastighet (Baud Rate) för att konfigurera programmets överföringshastighet så att den överensstämmer med det konventionella instrumentets överföringshastighet.

Använd fältet Paritet för att konfigurera programmets paritet så att den överensstämmer med det konventionella instrumentets paritet.

HV VV statusklass

Använd fältet HV VV statusfrekvens för att ställa in hur ofta uppdaterar visningen av horisontal‑ och vertikalvinkeln i statusraden med information från det konventionella instrumentet.

Vissa instrument piper när de kommunicerar med programmet.Du kan stänga av pipet på instrumentet eller ställa in HV VV statusfrekvens till Aldrig.

Mätningsläge

Fältet för Mätningsläge visas om den valda instrumenttypen har fler än ett mätningsläge som kan ställas in med programmet Trimble Access. Använd detta läge för att ange hur EDM-n mäter avstånd. Optioner varierar alltefter instrumenttyp. För att ändra mätningsläge under en mätning, trycker du på instrumentsymbolen i statusfältet och trycker sedan på den första brickan på skärmen Instrumentfunktioner.

Om du väljer:

- STD, instrumentet är i läget EDM Standard, där det genomsnittsberäknar vinklarna medan en vanlig avståndsmätning utförs.
- FSTD, är instrumentet i läget EDM Snabb standard, där det genomsnittsberäknar vinklarna medan en snabb standardmätning utförs.
- TRK, är instrumentet i läget EDM Spårning, där det kontinuerligt mäter och uppdaterar avstånden i statusraden.

Välj Instr. standard för att alltid välja den inställning som är inställd på instrumentet.

Medelvärdesbildning

Använd genomsnittsberäknad observationsmetod för att:

- öka mätprecisionen med ett fördefinierat antal observationer
- visa de associerade standardavvikelserna för mätningen

Medan instrumentet utför mätningarna visas standardavvikelserna för horisontal- (HV) och vertikalvinklarna (VV), samt lutande längd (LL).

Auto cirkelläge 1/cirkelläge 2

Vid användning av ett servo‑ eller fjärrstyrt instrument ska man markera kryssrutan Auto cirkelläge 1 / cirkelläge 2 för att automatiskt mäta en punkt eller sätta ut en position i cirkelläge 2 efter en observation i cirkelläge 1.

När Auto cirkelläge 1 / cirkelläge 2 är valt, och efter att mätningen i cirkelläge 1 är avslutat, vrids instrumentet automatiskt mot cirkelläge 2. Punktnamnet stegas inte fram vilket gör att en observation i cirkelläge 2 kan mätas med samma punktnamn som observationen i cirkelläge 1. När mätningen i cirkelläge 2 är avslutat återgår instrumentet till cirkelläge 1.

Auto cirkelläge 1 / cirkelläge 2 fungerar inte vid start i cirkelläge 2, eller när mätmetoden är satt till:

- Vinkeloffset
- H. vinkeloffset
- V. vinkeloffset
- Enkelavståndsoffset.
- Dubbelprismaoffset
- Cirkulärt objekt
- Fjärrstyrt objekt

Mät avstånd i cirkelläge 2

Mät avstånd i cirkelläge 2 ‑optionen används i:

- Mät detaljpunkt när Auto cirkelläge 1 / cirkelläge 2 väljs
- Mät satser, Stationsetablering plus, och Fri Station när en avståndsobservation inte erfordras i cirkelläge 2

När kryssrutan Mät avstånd i cirkelläge 2 väljs, om mätmetoden i cirkelläge 1 innehöll en avståndsmätning, sätts mätmetoden för cirkelläge 2 automatiskt till Endast vinklar efter mätningen i cirkelläge 1. Efter mätningen i cirkelläge 2 återgår instrumentet till den metod som användes i cirkelläge 1.

Automatisk låsning för offsets, av

När kryssrutan för Automatisk låsning för offsets, av är markerad, inaktiveras den automatiska låsningstekniken för offsetmätningar och aktiveras sedan igen efter mätningen.

Ställa in referenspunkt bakåt

Fältet Ställ in bakriktning visas om det går att ställa in instrumentets horisontella cirkelavläsning när referenspunkt bakåt observeras. Optionerna är Nej, Noll, och Bäring. Om man väljer optionen Bäring när man observerar en referenspunkt bakåt sätts den horisontella cirkelavläsningen till den beräknade bäringen mellan instrumentpunkten och referenspunkt bakåt.

Instrumentprecision

Instrumentprecision används för att beräkna observationsvikterna som en del av beräkningarna Standard Fri station och Stationsetablering Plus.

Vid användning av en Trimble-totalstation, läses instrumentets noggrannhet från instrumentet.Man kan antingen använda instrumentets noggrannheter eller tillhandahålla egna värden baserade på dina egna observationstekniker genom att ställa in omkopplaren Redigera instrumentnoggrannheter på Ja.Gör något av följande för övriga instrumentmodeller:

Gör något av följande för övriga instrumentmodeller:

- Ange de värden som tillhandahållits av tillverkaren
- Lämna fältet för instrumentprecisioner blankt

Om du anger null i fältet för instrumentprecisioner används följande standardvärden:

Observation | Standardvärde
--- | ---
Horisontell vinkelprecision | 1"
Vertikal precision | 1"
EDM | 3 mm
EDM (ppm) | 2 ppm

Centreringsfel

Det går att ange ett centreringsfel för instrumentet och referensobjektet bakåt.

Centreringsfelet används för att beräkna observationsvikterna som en del av beräkningarna Standard Fri station och Stationsetablering Plus. Ange ett värde som passar den uppskattade noggrannheten för inställningarna av instrumentet och referensobjektet bakåt.

Servo/Robot

Inställningarna Servo/Robot styr om instrumentet automatiskt vänder sig till kända punkter och styr även det perspektiv som används vid mätning av förskjutningar och vid genomförande av utsättning. När omkopplaren Automatik är inställd på Ja använder programmet automatiskt servoinställningar när den är ansluten via Bluetooth, kabel eller en monterad styrenhet, och tillämpar automatiskt robotinställningar när den är ansluten via WiFi eller Cirronet-radio.

När Automatik används | Inställning för Servo | Inställning för Robot
--- | --- | ---
Auto. vridning | HV och VV | Av
Offset & Utsättningsriktningar | Instrumentperspektiv | Prismaperspektiv

Auto. vridning

- Du kan ställa in fältet Auto. vridning på HV och VV, endast HV eller Av.Vid val av HV & VV eller Endast HV, vrids instrumentet automatiskt mot punkten vid utsättningen, och när en känd punkt anges i ett fält för punktnamn.

- När fältet Auto. vridning i mätprofilen står på Av, vrids inte instrumentet automatiskt.Detta är önskvärt om du arbetar med en robot och vill att instrumentet ska förbli automatiskt låst på målet.För att vrida instrumentet till den vinkel som anges på skärmen, slå på Vrid.

Offset & Utsättningsriktningar

- Instrumentperspektiv:Navigeringsvägledningar in/ut och vänster/höger antar att du står bakom instrumentet och tittar mot målet.

- Prismaperspektiv: Navigeringsvägledningar in/ut och vänster/höger antar att du står målet och tittar mot instrumentet.

Mätningar lagras och visas alltid i förhållande till instrumentets position.Det går inte att ändra på perspektivet i Granska jobb.