# Att förskjuta en poly linje

1. Tryck på och välj Utsättning/Poly-linjer.
2. Välj den linjegeometri som du vill sätta ut på skärmen Välj fil.
3. Tryck på Offset på skärmen Välj fil.
4. Ange avstånd för offset. Ange ett negativt värde för att skapa en offset till vänster.
5. Markera kryssrutan Lagra offset för linjegeometri och ange linjegeometrins namn.
6. Ange väglinjens namn.

7. För att lagra nodpunkter vid den nya linjens brytpunkter, markerar du kryssrutan Lagra punkter vid noder och anger Startpunktens namn, och en Kod, om så krävs.

8. Tryck på Lagra.

En förskjuten linjegeometri har en vertikal komponent om den vertikala geometrin för den ursprungliga linjegeometrin överensstämmer med den horisontella geometrin och den vertikala geometrin endast består av punkter. Den vertikala geometrin hos en poly linje som skapats som en offset till en ursprunglig poly linje kan inte inkludera kurvor. Om den vertikala geometrin hos en poly linje inte kan göras offset kommer endast den horisontella komponenten finnas hos den nya poly linjen som är offset till den ursprungliga. Du kan inte skapa en offset poly linje till en som innehåller spiraler.