# Mätning med vinkeloffset

I en mätning med totalstation finns det tre metoder för vinkeloffset som du kan använda för att observera en punkt som är oåtkomlig:

- Vinkeloffset ‑metoden håller den horisontella längden från första observation, och kombinerar detta med horisontalvinkeln och vertikalvinkeln från andra observationen för att skapa en observation till offsetläget.
- V‑vinkeloffset ‑metoden håller den horisontella längden och horisontella vinkeln från första observationen, och kombinerar detta med vertikalvinkeln från andra observationen för att skapa en observation för offsetläget.
- H‑vinkeloffset ‑metoden håller lutande längden och vertikalvinkeln från första observationen, och kombinerar detta med horisontalvinkeln från andra observationen för att skapa en observation till offsetläget.

Alla råobservationer från den första och andra observationen lagras i jobbfilen som HV, VV och LL och kan exporteras.

1. Tryck på och välj Mätning/Mät detaljpunkt.
2. Ange Punktens namn, och Koden, om så krävs.

3. I fältet Metod, väljer du Vinkeloffset, H. vinkeloffset, eller V‑vinkeloffset.

   Vid användning av mätningsmetoden Hor.vinkel offset appliceras prismahöjden från den första observationen till den observationen för horisontell vinkel offset.

   Vid användning av mätningsmetoderna Vinkel offset eller Vert. vinkeloffset behöver man inte ange Prismahöjd.Offsetmätningarna är mot offsetlägen och prismahöjden används inte i några beräkningar.För att säkerställa att ett måls höjd inte tillämpas i observationen, så lagras målhöjden automatiskt som 0 (noll) i programmets databas.

4. Om du använder teknik för Autolock, trycker du på Alternativ och markerar kryssrutan för Automatisk låsning för offsets, av för att inaktivera Autolock automatiskt för offsetmätningen och sedan återaktivera den igen efter mätningen.
5. Sikta instrumentet mot målet, prisman eller, om du använder DR-läge, mot det objekt som ska mätas.

6. Tryck på Mät.

   Första observationen visas.

7. Vrid prismat mot mitten på objektet och tryck på Mät.fogar in det uppmätta värdet i Horisontalvinkel‑ fältet och.
8. Om Du valde kryssrutan för Visa innan lagring i mätprofilen, visas observationen justerad för förskjutet avstånd. Tryck på Lagra.