# Prismahöjd

Det värde du anger i fältet Målhöjd beror på om du mäter:

- prismans sanna höjd

- vinkelrätt mot en basen på ett prisma i ett polygontåg

- vinkelrätt mot ett mål som är monterat på en yta

Sann höjd

Standardmetoden för mätning av Målhöjd är att mäta prismans sanna höjd. Mät till prismans mittpunkt.

Skåra på basen för ett prisma i ett polygontåg

Den nya polygontågsbasen från Trimble har två spår:

- S-spåret motsvarar det Nedre spåret på ett instrument i Trimble VX- eller S-serien eller på ett Spectra Geospatial FOCUS-instrument.
- SX-spåret motsvarar det Nedre spåret på ett Trimble SX10 eller SX12 skannande totalstation.

S-spåret på polygontågssatsen med två spår motsvarar det enda spåret på Trimble-polygontågssatsen.

När du mäter prismahöjden till spåret på en Trimble-polygontågssats, trycker du på på skärmen Prisma och väljer lämplig mätmetod:

- Välj S-spår när du mäter till det enda spåret på en polygontågssats med ett spår, eller till S-spåret på polygontågssatsen med två spår.

- Välj SX-spår när du mäter till SX-spåret på polygontågssatsen med två spår.

Mätmetoden S-spår ersätter mätmetoden Nedre spår i tidigare versioner av Trimble Access. Mätningsmetoden med SX-spår är ny i version 2019.10 av Trimble Access.

Programmet Trimble Access korrigerar detta uppmätta släntvärde till det äkta vertikala värdet och lägger till ett lämpligt förskjutningsvärde för att beräkna den äkta vertikala höjden till prismats mittpunkt.

Värde | Definition
--- | ---

Ho

Offset från spåret till prismats mittpunkt. Offsetvärdet beror på det valda spåret prismabasen:

- S-spår: 0,158 m (0.518 sft)
- SX-spår: 0,138 m (0.453 sft)

Hm | Uppmätt lutande längd.
Hc | Hm korrigerad från lutning till sann lodrät.
HT | Sann vertikalprismahöjd.Hc + Ho.

Om du väljer S-spår eller SX-spår, är 0,300 meter det minsta lutningsavståndet (Hm) som går att ange. Det är ungefärligen det minsta lutningsavståndet som fysiskt går att mäta. Om detta minimum inte är tillräckligt lågt, måste man mäta den sanna höjden från prismats mittpunkt.

Vinkelrätt mot ytan

Höjdmätningsmetoden Vinkelrätt mot ytan för målet är endast tillgängligt när programalternativet Objektorienterad etablering i Trimble Access är licensierat för kontrollenheten. Kontakta din Trimble-återförsäljare, om du vill köpa en licens för alternativet Objektorienterad etablering.

Tryck på på skärmen Mål och välj Vinkelrätt, när målet är monterat på en yta. Ange målets höjd, mätt från målets bas till målets mitt. I fältet Vinkelrätt mot yta anger du ytans namn eller väljer ytan på kartan.

Tryck och håll på kartan och välj Omvända ytor, om målet är monterat på baksidan av ytan.

Se Slutföra en objektorienterad stationsetablering, för mer information om hur du använder en objektorienterad stationsetablering.