# Koppla från och återansluta till GNSS-internetkällan

Tryck på symbolen för GNSS-internetkällan i statusfältet, om du förlorar anslutningen till GNSS-internetkällan vid användning av en internetdatalänk.

Skärmen för Rover datalänk visas.

Tryck på Anslut på skärmen Rover-datalänk, om kontrollenhetens interna modem är GNSS-internetkälla. Operativsystemets flik Nätverk öppnas i systemfältet. Använd fliken Nätverk för att återetablera nätverksanslutningen, och när anslutningen är återetablerad kommer Trimble Access automatiskt att återansluta till basstationen.

Om internet fortfarande är anslutet, men länken till basens dataserver är frånkopplad, trycker du på Försök igen i meddelandet ”Basstationens dataanslutning avslutades oväntat”. Trimble Accesskommer då att försöka återansluta till basens dataserver. Eller, om du vill återansluta senare, trycker du på OK i meddelandet ”Basstationens dataanslutning frånkopplades oväntat”. När du vill återansluta, trycker du på Anslut på skärmen Datalänk för Rover.

Tryck på Återuppringning för att få det externa modemet att återupprätta sin internetanslutning, om GNSS-internetkällan är ett externt modem, som exempelvis mottagarens modem. När den anslutningen är etablerad, kommer Trimble Access automatiskt att ansluta till basstationen.

När du använder ett externt modem, trycker du på Lägg på närsomhelst för att avsluta anslutningen. Fortsätt mätningen och återanslut sedan till internet vid behov. En anslutning kan endast avslutas i fönstret Rover datalänk när anslutningen gjordes då mätningen påbörjades. Man kan däremot alltid ringa upp anslutningen under mätningen från fönstret Rover datalänk.