# Elektronisk libell

Skärmen Elektronisk libell visas automatiskt när du startar en mätning med en totalstation.För att visa sidan närsomhelst:

- Tryck på instrumentsymbolen i statusfältet och tryck och håll sedan på knappen Libell.
- Tryck på och välj Instrument/Elektronisk libell.

För att nivellera instrumentet

1. Om instrumentet inte är tillräckligt i nivå när skärmen Elektronisk libell visas, kan du få ett felmeddelande om lutningsfel.För att få den elektroniska libellen att vara inom området använder du trefoten för att få instrumentet i nivå, med hjälp av den runda trefotsbubblan som guide.

2. När instrumentet verkar vara i nivå med den runda trefotsbubblan, använder du fotskruvarna för att ställa instrumentet i nivå med hjälp av skärmen Elektronisk libell som guide.

   Om noggrannhet är viktig ska du inte inaktivera kompensatorn. Om du avaktiverar kompensatorn korrigeras inte horisontella och vertikala vinklar i instrumentet för fel i avvägningen.

3. Om instrumentet är ett Trimble SX10 eller SX12 skannande totalstation, kan du ta en ögonblicksbild av vyn genom lodkameran.Välj den inställning som är lämpligast för ljusförhållandena vid din etablering i fältet Vitbalans. Se Alternativ för instrumentets kamera.
   - För att ta bilden automatiskt när du trycker på OK på skärmen Elektronisk libell, måste du se till att alternativet Ta ögonblicksbild automatiskt är valt på skärmen Alternativ.
   - För att ta en manuell bild, trycker du på i skärmen Elektronisk libell.

   För att inaktivera vyn genom lodkameran, avmarkerar du kryssrutan Visa video.

4. Tryck på Godkänn.
5. För att utföra en kompensatorkalibrering efter att instrumentet avvägts, trycker du på Kalibrera.Se Kalibrering av kompensator.

Kalibrering av kompensator

Trimble rekommenderar att du kalibrerar kompensatorn periodiskt, särskilt före noggranna mätningar.

Om Trimble Access körs på en TCU5, måste du frigöra TCU5 från instrumentet innan du kalibrerar kompensatorn.

1. Ställ instrumentet plant med hjälp av skärmen för Elektronisk libell.
2. Tryck på Kalib.

3. Tryck på Nästa.

   Instrumentet kommer att sakta rotera 360°.

   När kalibreringen är slutförd, visas ett meddelande om att den lyckats.

4. Tryck på OK.

Om kalibreringen misslyckades visas meddelandet Inpassning misslyckad. Tryck Esc. Kontrollera instrumentets inställningar och nivellera instrumentet igen.Gör om kalibreringen.Kontakta din serviceleverantör för Trimble, om det fortfarande inte fungerar.