# Inställningar för automatisk anslutning

När automatisk anslutning är aktiverat, försöker programmet Trimble Access att ansluta automatiskt till den GNSS-mottagare eller totalstation som är ansluten till kontrollenheten så snart du startar programmet.För en lista över instrument och mottagare som stöds, se Utrustning som stöds.

När programmet försöker ansluta till ett instrument automatiskt, blinkar symbolen för automatisk anslutning i statusfältet. Om programmet är konfigurerat för att ansluta automatiskt till olika typer av enheter, visar statusfältet olika symboler när programmet försöker ansluta till respektive typ av enhet.

Du behöver inte vänta på att programmet ansluter automatiskt. För att tvinga programmet att ansluta till den enhet som är ansluten till kontrollenheten, väljer du mätmetod och påbörjar mätningen.

Om symbolen för automatisk anslutning visar flera symboler och ett rött kryss , har den automatiska anslutningen inaktiverats för alla enhetstyper.

Konfigurera automatisk anslutning

1. Öppna inställningar för Automatisk anslutning:
   - Tryck på symbolen för automatisk anslutning i statusraden innan du ansluter till ett enheter.
   - Tryck på och välj Inställningar/Anslutningar.Välj fliken Automatisk anslutning.

2. För att snabba upp den automatiska anslutningstiden, avmarkerar du kryssrutorna på fliken Auto. anslutning för att inaktivera den automatiska anslutningen för enheter som du normalt inte ansluter till.

3. Om du ansluter till instrumentet med någon annan anslutningsmetod förutom en kabel väljer du lämplig flik på skärmen Anslutningar för din anslutningsmetod och konfigurerar anslutningen.

Använda automatisk anslutning med ett instrument

Om det anslutna instrumentet är ett Trimble SX12 skannande totalstation med firmware S2.7.x eller senare installerad och Trimble Access ansluter till instrumentet via WiFi eller WiFi HaLow, kan du bli ombedd att ange lösenordet för instrumentanslutningen. Se Instrumentets lösenord, för mer information.

Om du har aktiverat Säkerhet med PIN-kod på skärmen Instrumentinställningar visas skärmen Lås upp instrument när du ansluter till ett Trimble-instrument. Ange PIN-koden och tryck på Godkänn.

När man använder Instrumentfunktioner för att koppla från totalstationen inaktiveras den automatiska anslutningen temporärt.

Tryck på symbolen för automatisk anslutning i statusfältet för att aktivera den igen.När den automatiska anslutningen har inaktiverats temporärt, kan man trycka en gång för att aktivera funktionen igen, och två gånger för att visa fliken Auto. Anslutning på skärmen Anslutningar.

För att ansluta till ett instrument från tredje part, måste du tvinga fram en anslutning genom att påbörja mätningen.Vid användning av instrument från tredje part, måste du inaktivera automatisk anslutning.Vissa kommandon som används vid automatisk anslutning kan störa kommunikationen med instrument från tredje part.

Använda automatisk anslutning till en mottagare

För förbättrad tillförlitlighet vid anslutning inaktiveras nu automatisk anslutning till en GNSS-mottagare automatiskt för alla kontrollenheter när programmet ansluts till något konventionellt instrument. Den automatiska anslutningen aktiveras automatiskt igen när anslutningen till instrumentet avslutas eller när en integrerad mätning startas.

Om programmet är i Rover-läge eller Basstationsläge, kommer det att försöka ansluta automatiskt till den mottagare som är konfigurerad på fliken Bluetooth på skärmen Anslutningar:

- Om programmet är i Rover-läge kommer det att försöka ansluta till den mottagare som är konfigurerad i fältet Anslut till GNSS‑rover.
- Om programmet är i Basläge kommer det att försöka ansluta till den mottagare som är konfigurerad i fältet Anslut till GNSS‑bas.

Tryck på och välj Inställningar för mottagare/GNSS-funktioner för att visa eller ställa in det aktuella läget.

Om det inte finns någon konfigurerad mottagare i lämpligt fält på fliken Bluetooth, försöker programmet att ansluta till GNSS‑mottagaren på kontrollenhetens serieport. Om en mottagare detekteras kommer programmet att förutsätta att det är mottagaren för det aktuella läget.

Om du ansluter en kontrollenhet som kör Android till en SP60-mottagare, slår du av funktionen Anslut automatiskt till GNSS-mottagare i Trimble Access. och startar alltid mottagaren och väntar tills den spårar satelliter innan du försöker ansluta programmet till mottagaren. Om du försöker ansluta en SP60-mottagare från en kontrollenhet innan SP60 är klar, kan sammankopplingen via Bluetooth till mottagaren försvinna.