# Sätta ut det givna höjdvärdet

För att mäta din position relativt en väglinje i en RTK-mätning eller vanlig mätning:

1. Tryck på och välj Utsättning/Höjd.
2. Ange Givet höjdvärde.
3. Ange Utsättningskontrollnamn och Kod.
4. Ange ett värde i fältet Antennhöjd eller Målhöjd och se till att fältet Mätt till är korrekt inställt.

5. Tryck på Starta.

   Koordinaterna för aktuell position samt avståndet ovanför (schaktning) och under (fyllning) för den digitala terrängmodellen visas.

   Om du inte använder ett konventionellt instrument som stödjer spårning visas endast värdena efter att du utfört en avståndsmätning.

6. Tryck på Mät för att mäta punkten, när den är inom toleransen.

   Vid användning av ett Trimble SX12 skannande totalstation i TRK-läge med laserpekaren aktiverad visar skärmen Utsättning skärmknappen Markera punkt istället för skärmknappen Mät. Tryck på Markera punkt för att sätta instrumentet i STD-läge. Laserpekaren slutar blinka och flyttar sig för att positionera sig på EDM-platsen. Om du trycker på Godkänn för att lagra punkten, återgår instrumentet automatiskt till TRK-läge och laserpekaren börjar blinka igen. Om du vill mäta om och uppdatera delta för utsättningarna trycker du på Mät när du har tryckt på Markera punkt och innan du trycker på Godkänn. Se EDM-inställningar, för mer information.

7. Tryck på Godkänn för att lagra punkten.
8. Om du valde alternativet Visa före lagring kommer de utsatta delta du valde i skärmen Utsättningsalternativ att visas. Tryck på Lagra.