# Välja koordinatsystem

Innan du utför en mätning är det viktigt att välja ett lämpligt koordinatsystem. De parametrar du behöver konfigurera beror på om jobbet innehåller mätningar från en totalstation eller från en GNSS-mottagare.

Ändra inte koordinatsystemet eller inpassningen efter att du har satt ut punkter eller beräknat offset eller skärningspunkter. Om du gör det, kommer de tidigare utsatta eller beräknade punkterna att vara oförenliga med det nya koordinatsystemet och eventuella punkter som beräknats eller satts ut efter ändringen.

Endast konventionella observationer

Om jobbet kommer att innehålla mätningar från bara en totalstation kan du ange koordinatsystem och zon genom att välja dem från biblioteket eller genom att skriva in parametrarna.Oberoende av metod kan du använda plan- eller markkoordinater.Plankoordinater beräknas på plannivå vilket i de flesta fall är på ellipsoidnivå.

Eftersom en mätning med en totalstation oftast sker på marknivå, så kan du välja att använda markkoordinater och sedan skriva in skalfaktorn eller beräkna den skalfaktor som programmet kommer att använda vid konvertering av markmätningar till planet. Se Konfigurera ett markkoordinatsystem, för att ställa in markkoordinater.

Om du arbetar inom ett litet område och inte är säker på vilket koordinatsystem du skall använda, så väljer du projektion med Endast skalfaktor och matar in en skalfaktor på 1000.

Endast GNSS-mätningar

Om jobbet innehåller GNSS-mätningar, kommer inställningarna för koordinatsystemet att bestå av en projektion och en datumtransformation.Du kan ange kartprojektionen och datumtransformationen genom att välja dem från biblioteket eller genom att skriva in parametrarna.

Om du utför en RTK-mätning i jobbet måste du kontrollera att den valda realtidskällan för korrektion tillhandahåller GNSS-positioner med samma datum som det som angivits i fältet Globalt referensdatum på skärmen Välj koordinatsystem i jobbets egenskaper.

När Du har valt ett koordinatsystem, sök igenom dina mätningsarkiv efter horisontella och vertikala kontrollpunkter i det koordinatsystem som finns inom det område som skall mätas.Du kan använda dessa för att passa in en GNSS-mätning. Inpassning är processen för justeringen av projicerade (plan-) koordinater för att passa det lokala stomnätet.Vissa avvikelser kan förekomma mellan lokala passpunkts‑ och GNSS‑erhållna koordinater.Dessa avvikelser kan reduceras med hjälp av mindre kalibreringar. Trimble Accessberäknar dessa justeringar när du använder funktionen Lokal inpassning.De kallas för horisontella och vertikala utjämningar.Se Lokal inpassning.

Vid mätning med VRS och RTCM‑sändningen innehåller parametrar för koordinatsystemet kan du ställa in så att jobbet använder inställningarna i Sänd RTCM-meddelandena.

Oberoende av metod kan du använda plan- eller markkoordinater.Plankoordinater beräknas på plannivå vilket i de flesta fall är på ellipsoidnivå.Eftersom en mätning med en totalstation oftast sker på marknivå, så kan du välja att använda markkoordinater och sedan skriva in skalfaktorn eller beräkna den skalfaktor som programmet kommer att använda vid konvertering av markmätningar till planet. Se Konfigurera ett markkoordinatsystem, för att ställa in markkoordinater.

Om Du inte är säker på vilket koordinatsystem som skall användas, väljer du alternativet Ingen projektion/Inget datum.

Kombinera mätningar med totalstation och GNSS-mätningar

Om du avser att kombinera GNSS-mätningar med totalstationsmätningar, väljer du ett koordinatsystem som låter dig visa GNSS-observationerna som punkter på ett plan. Detta innebär att Du måste definiera en projektions- och en datumtransformation.

Du kan avsluta fältarbetet för en kombinerad mätning utan att definiera en projektions- och datumtransformation, men Du kommer inte kunna granska GNSS-observationerna som plankoordinater.

Att kombinera GNSS‑mätningar med tvådimensionella konventionella observationer, ange en projekthöjd för jobbet.