# Koordinatsystem

Trimble Access tillhandahåller en omfattande databas med koordinatsystem som används i världen.Databasen uppdateras kontinuerligt för att spegla förändringar i olika zoner.För att anpassa listan över tillgängliga koordinatsystem, se För att anpassa koordinatsystemets databas.

För att välja koordinatsystemets inställningar för jobbet från koordinatsystemets databas:

1. Tryck på och välj Jobb. Det aktuella jobbet är redan valt.
2. Tryck på Egenskaper.
3. Tryck på Koord. sys.
4. På skärmen Välj koordinatsystem, väljer du Välj från bibliotek. Tryck på Nästa.

5. Välj det System och den Zon som behövs från listan.

   Dra fingret uppåt för att bläddra, eller tryck på den första bokstaven i landets namn på knappsatsen för att hoppa till den delen av listan.

   När du har valt System och Zon uppdateras följande skrivskyddade fält:

   - Lokalt datum: Det lokala datumet för det valda koordinatsystemet och zonen.
   - Globalt referensdatum: Datumet för RTK-mätningar, såsom referensram för basstationer som inkluderar VRS.
   - Global referensepok: Epoken för realisering av Globalt referensdatum.
   - Förskjutningsmodell: Den förskjutningsmodell som används för att sprida RTX-koordinater mellan ITRF 2020 vid mätningsepoken och den globala referensramen.

   Om du utför en RTK-mätning i jobbet måste du kontrollera att den valda korrektionskällan i realtid tillhandahåller GNSS-positioner med samma datum som det som angivits i fältet Globalt referensdatum.

6. Om jobbet innehåller GNSS-observationer och du vill använda en geoidmodell eller datumplanfil:

   - Aktivera omkopplaren Geoidmodell och Datumplan efter behov, om kontrollenheten är ansluten till internet. Standardgeoidmodellen och datumplanen eller förskjutningsnätet för det valda koordinatsystemet väljs automatiskt och laddas ner till kontrollenheten när du trycker på Lagra på skärmen Välj koordinatsystem.

   - Du måste ha kopierat de filer som krävs till mappen Trimble Data/System Files på kontrollenheten, om du vill använda en annan geoidmodell, datumplan eller förskjutningsnät än standardvalet, eller om kontrollenheten inte är ansluten till internet. Så här väljer du geoidmodell eller datumplan:

     1. Aktivera omkopplaren Använd geoidmodell för att välja en geoidfil. Välj filen i fältet Geoidmodell.

     2. Aktivera omkopplaren Använd datumplan, för att välja en datumplanfil. Välj filen i fältet Datumplan.

        Halvhuvudaxeln och tillplattningsvärden för den valda planfilen för datumet visas. Dessa detaljer skriver över värden som redan tillhandahållits av en specificerad projektion.

     3. Välj filen i fältet Förskjutningsnät, om du vill välja filen med förskjutningsnätet.

   Se Parametrar för koordinatsystemet, för mer information om hur du använder geoidmodeller och datumplaner finns.

7. Välj den typ av Koordinater du tänker använda. Standardvärdet är plan. Se Konfigurera ett markkoordinatsystem, för att ställa in markkoordinater.
8. Ange Projekthöjd.Se Projekthöjd.
9. Tryck på Lagra.
10. Tryck på Ja, om du uppmanas att bekräfta nedladdningen av geoidmodellen, datumplanen eller förskjutningsnätet.

Eller, så kan du definiera koordinatsystemet med någon av följande metoder.

Ändra inte koordinatsystemet eller inpassningen efter att du har satt ut punkter eller beräknat offset eller skärningspunkter. Om du gör det, kommer de tidigare utsatta eller beräknade punkterna att vara oförenliga med det nya koordinatsystemet och eventuella punkter som beräknats eller satts ut efter ändringen.

Endast skalfaktor

Använd den här projektionstypen när jobbet endast kommer att innehålla observationer från en totalstation och du använder en lokal skalfaktor för att reducera avstånden till det lokala koordinatsystemet.

Om du arbetar inom ett litet område och inte är säker på vilket koordinatsystem du skall använda, så väljer du projektion med Endast skalfaktor och matar in en skalfaktor på 1000.

1. På skärmen Välj koordinatsystem, väljer du Endast skalfaktor.
2. Ange ett värde i fältet Skalfaktor.
3. Tryck på Lagra.

Skriv in parametrarna

Använd den här metoden för att skriva in dina egna parametrar, särskilt om du har en egen projektionsfil som du vill använda eller om jobbet kommer att innehålla GNSS-observationer och du vill skriva in en justering för lokal inpassning.

1. I skärmen Välj koordinatsystem väljer du Skriv in parametrar. Tryck på Nästa.

2. Tryck på Projektion.

   1. Fyll i informationen om projektionen.

      Dra fingret uppåt för att bläddra, eller tryck på den första bokstaven i landets namn på knappsatsen för att hoppa till den delen av listan.

   2. Välj den typ av Koordinater du tänker använda. Standardvärdet är plan. Se Konfigurera ett markkoordinatsystem, för att ställa in markkoordinater.
   3. Ange Projekthöjd.Se Projekthöjd.
   4. Tryck på Godkänn.
3. Om jobbet innehåller observationer från en totalstation, trycker du på Lagra.
4. Om jobbet innehåller GNSS-observationer, eller en kombination av observationer från totalstationen och GNSS-observationer:

   1. För att ange datumtransformationen, trycker du på Datumtrans.

      För att använda en fil för datumplanet, väljer du Datumplan, i fältet Typ och sedan den fil för Datumplan som du vill använda.

      Halvhuvudaxeln och tillplattningsvärden för den valda planfilen för datumet visas. Dessa detaljer skriver över värden som redan tillhandahållits av en specificerad projektion.

   2. För att använda en geoidmodell, trycker du på Vert. utjämning och väljer Geoidmodell och sedan filen för Geoidmodellen.

      De återstående fälten på skärmarna Horisontell utjämning och Vertikal utjämning fylls i när du utför en lokal inpassning.Se GNSS-mätningar och lokala koordinatsystem och Lokal inpassning.

   3. Tryck på Lagra.

Ingen projektion/ inget datum

Använd den här metoden om du vill mäta punkter med hjälp av GNSS-observationer och ett koordinatsystem med en odefinierad projektion och datum, eller om du inte vet vad inställningarna för koordinatsystemet bör vara.

1. På skärmen Välj koordinatsystem, väljer du Ingen projektion/inget datum. Tryck på Nästa.
2. För att använda markkoordinater efter en lokal inpassning, ställer du in fältet Koordinater på Mark, och anger sedan medelhöjden på arbetsområdet i fältet Projekthöjd. Alternativt, sätt Koordinater‑ fältet till Plan.
3. För att beräkna en vertikal utjämning för en geoidmodell efter en lokal inpassning, markerar du kryssrutan Använd geoidmodell och väljer seden filen för Geoidmodellen.

- Om inget datum eller någon projektion definieras, kan du endast sätta ut linjer och punkter som har Global‑koordinater.Bäringar och avstånd visas enligt Globalt referensdatum.
- Utan en datumtransformation kan du endast påbörja en basmätning i realtid med en punkt som har Global-koordinater.

När du utför en lokal inpassning beräknar programmet en Transversal Mercator‑projektion samt en Molodensky datumtransformation med tre parametrar med hjälp av de tillhandahållna kontrollpunkterna. Projekthöjden används för att beräkna en skalfaktor för projektionen så att markkoordinater kan beräknas vid höjden. Se Lokal inpassning.

Sänd RTCM

Använd den här projektionstypen när Sändningsformatet är inställt på RTCM RTK, och de utsända meddelandena med datumdefinitioner är utsända av VRS‑nätverket.

1. På skärmen Välj koordinatsystem, väljer du Broadcast RTCM.
2. Välj lämpliga projektionsparametrar för din plats.
3. Välj den typ av Broadcast RTCM-meddelanden som ska inkluderas.Se Sända meddelanden för RTCM-koordinatsystem.
4. Välj den typ av Koordinater du tänker använda. Standardvärdet är plan. Se Konfigurera ett markkoordinatsystem, för att ställa in markkoordinater.
5. Ange Projekthöjd.Se Projekthöjd.
6. Tryck på Lagra.

Koordinatsystemets namn

Koordinatsystemets namn markerar om koordinatsystemet valdes från biblioteket och ändrades senare, eller om koordinatsystemet har definierats av användaren.

När koordinatsystemet är:

- Valt från biblioteket:

  - Visar fältet Koordinatsystem "Zonnamn (SystemNamn)".

    Ändring av geoidmodellen eller projekthöjden ändrar inte namnet på koordinatsystemet

  - Ändring av projektions- eller datumparametrar ändrar koordinatsystemets namn till ”Lokal plats”. För att ta bort dessa ändringar och återgå till originalnamnet för koordinatsystemet, måste du välja det på nytt i biblioteket. Om du lägger en kalibrering för en GNSS-plats över denna "Lokala plats" så kommer namnet på koordinatsystemet att förbli "Lokal plats".
  - Genomförd GNSS platskalibrering ändrar koordinatsystemets namn till "Zonnamn (Plats)". Om du inaktiverar platskalibreringen (genom att mata in parametrar) så kommer koordinatsystemets namn att återgå till originalnamnet.
  - Ändring av någon horisontell eller vertikal justering ändrar koordinatsystemets namn till "Zonnamn (Plats)". Om du tar bort dessa ändringar, så kommer koordinatsystemets namn att återgå till originalnamnet.
- Definieras det genom att Knappa in parametrar, så kommer koordinatsystemets namn att ändras till "Lokal plats".
- Om den definieras med hjälp av Ingen projektion/inget datum, kommer slutförandet av en kalibrering av en GNSS‑plats att ändra koordinatsystemets namn till "Lokal plats".