# Skapa en Helmert-transformation

Stöd för lokal transformation är endast tillgängligt när alternativet Avancerad geodetik är aktiverat i skärmen Cogo-inställningar för jobbets egenskaper.

1. Tryck på och välj Cogo/Justera/Transformationer.
2. Välj Hantera lokala transformationer. Tryck på Nästa.
3. Välj Skapa ny transformation. Tryck på Nästa.
4. Ställ in Transformationstyp på Helmert och skriv därefter in Transformationsnamn.
5. Ange Skalfaktortyp och gör något av följande:

- Fri – Den beräknade, mest lämpade skalfaktorn används i transformationen.
- Fast – Skalfaktorn du anger används i transformationen.

6. Ställ in Vertikal utjämning på något av följande:

- Ingen – Ingen vertikal utjämning utförs.
- Endast konstant utjämning – Den genomsnittliga vertikala korrigeringen beräknat från punktparets höjder används till den vertikala utjämningen i transformationen.
- Lutande plan – En vertikal korrigering plus det bäst lämpade korrektionsplanet används för vertikal utjämning i transformationen.

7. Tryck på Nästa.
8. Tryck Addera för att välja Planpunktsnamn och Lokalt planpunktsnamn punktpar och sätt därefter fältet Använd till något av följande:

- Av – Använd inte detta punktpar i beräkningen av transformationsparametrar.
- Endast vertikal – Använd bara detta punktpar i beräkningen av de vertikala utjämningsparametrarna.
- Endast horisontell – Använd bara detta punktpar i beräkningen av de horisontella utjämningsparametrarna.
- Horisontell & Vertikal – Använd detta punktbara i beräkningen av både de horisontella och vertikala inpassningsparametrarna.

9. Tryck Godkänn för att lägga till punkterna till listan och tryck därefter igen på Addera för att lägga till fler punktpar.
10. Tryck på Resultat för att visa resultatet av transformationen.
11. Tryck på Lagra.

Om du ändrar koordinaterna för en punkt som används för att definiera en Helmert-transformation, måste du beräkna om den nya transformationen för att använda nya koordinater.